Руководство пользователя

Проводная переговорная система AE 500 S
Устройство AE 500 S предназначено для связи водителя и пассажира мотоцикла друг с другом. Аудиосистема устройства включает 2 комплекта наушников с микрофоном на гибкой дужке. Как дополнительный аксессуар имеется аудиосистема, включающая 2 динамика и микрофон на гибком проводе, предназначенный для крепления в закрытых шлемах.
Функция полного дуплекса устройства AE 500 S обеспечивает двухстороннюю связь между водителем и пассажиром мотоцикла.

AE 500 S оснащено моно FM приемником. При этом связь пассажира и водителя имеет наибольшей приоритет, поэтому, как только водитель или пассажир начинает говорить, уровень громкости радио автоматически уменьшается.

К системе AE 500 S могут быть подключены следующие устройства:
· CD/MP3/DVD плеер/ GPS навигатор – через разъем 3,5 мм;
· Радиостанция и кнопка PTT на проводе;

· Мобильный телефон для водителя или пассажира.

Разъемы AE 500 S  окрашены определенным цветом, который соответствует цвету кабеля, предназначенного для подключения конкретного устройства (мобильный телефон, кнопка PTT и т.д.)
Питание устройства осуществляется от 2 щелочных АА батареек или аккумуляторов NiCd/NiMH.
Подключение устройств к системе AE 500 S
Подключение радиостанций (через кабель с красной меткой и красный разъем)
Посредством поставляемого в комплекте кабеля с двумя штекерами (2,5 мм для микрофона и 3,5 мм для наушников) вы сможете подключить радиостанцию к устройству AE 500 S. В случае если имеющаяся у вас радиостанция имеет только стерео гнездо 2,5 мм, для её подключения к AE 500 S  вам потребуется специальный адаптер или кабель для подключения мобильного телефона к AE 500 S, входящий в комплект. Второй вариант возможен только в том случае, если вам не требуется одновременно пользоваться и мобильным телефоном и радиостанцией.
В комплект входит кнопка PTT с кабелем (зеленая метка). Подключите кнопку PTT  к устройству AE 500 S  через зеленое гнездо.
Подключение CD/MP3 плеера, GPS навигатора
Подключение CD/MP3 плеера или GPS навигатора к устройству AE 500 S  осуществляется через стерео гнездо 3,5 мм. При этом отключается FM радио.
Подключение мобильного телефона

Подключение мобильного телефона к устройству AE 500 S  осуществляется посредством, поставляемого в комплекте, кабеля с голубой меткой через стерео гнездо 2,5 мм на телефоне. Для использования устройства AE 500 S  в качестве гарнитуры для мобильного телефона необходимо на вашем мобильном телефоне установить опцию «автоматического ответа на звонок».
Установка аудиосистемы устройства в шлем
Динамики крепятся в штатные места шлема при помощи липкой ленты.  Микрофон, подключенный к динамикам, необходимо расположить напротив рта. Кнопка PTT может быть зафиксирована на руле мотоцикла или на перчатке с помощью липучки.
Внимание! Не закрывайте полностью уши динамиками, так как всегда должна оставаться возможность четко слышать внешние сигналы на дороге.

Внимание! Кнопка PTT необходима только в случае пользования радиостанцией. Для общения между пассажиром и водителем по каналу Intercom кнопка PTT не нужна!

Внимание! Аудиосистемы со спиральным кабелем предназначена для пассажира.

Наиболее удобным местом расположения устройства AE 500S  является рюкзак, который вешается на бензобак, или же карман куртки водителя или пассажира. 

Внимания! Для лучших результатов работы FM радио протяните провод (выполняет функцию антенны) аудиосистемы водителя вдоль его спины под курткой!

Расположение радиостанции и мобильного телефона
Для оптимальной работы устройств при их совместном использовании необходимо расположить их как можно дальше друг от друга и от устройства AE 500 S. Не рекомендуется располагать эти устройства в одном месте!

Зарядка устройства AE 500 S 
Откройте крышку на задней стороне устройства. Вставьте 2 батарейки или аккумуляторы размера АА. Обращайте внимание на полярность! Не пытайтесь зарядить обычные батарейки!

Потребление устройства в режиме работы очень низкое, поэтому заряда батареек хватает на 40 – 50 часов работы, аккумуляторов – на 30 часов.
Внимание! Не используйте совместно батарейки и аккумуляторы! Старайтесь использовать батарейки/аккумуляторы одинаковых фирм производителей и одинаковой емкости!
Внимание! Не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться!

Управление функциями устройства AE 500 S
FM радио (1)
Включение радио осуществляется посредством кнопки регулирования уровня громкости (1).

Радио имеет функцию автоматического поиска каналов. Для запуска этой функции нажмите кнопку SCAN/UP (2). Поиск  сигнала будет осуществляться в диапазоне частот от 87,4 MГц до 108 МГц. При обнаружении сигнала достаточной силы для приема поиск остановится. Для его продолжения снова нажмите кнопку SCAN/UP. При достижении частоты 108 МГц поиск каналов автоматически остановится.

Для возврата на частоту 87,4 MГц и запуска новой сессии поиска каналов сначала нажмите кнопку RESET/DOWN, затем - SCAN/UP.
Intercom (3)
Качество связи по каналу Intercom зависит от уровня внешнего шума и установленного уровня чувствительности микрофона.
Устройство AE 500 S  имеет электронный фильтр подавления шума, предназначенный для улучшения качества звука.

В случае, когда вы не намерены пользоваться функцией Intercom, отключите её, установив уровень чувствительности микрофона в нижней позиции. 
Существует 3 варианта чувствительности микрофона аудиосистемы:

· L: Низкий уровень – устанавливается при езде на больших скоростях. Низкая чувствительность микрофона блокирует активацию Intercom от внешнего шума. В случае высокого уровня внешнего шума необходимо говорить чуть более громко!
· М: Средний уровень - устанавливается при езде на средних скоростях. Микрофон более чувствителен, поэтому в случае повышения скорости, а соответственно и уровня внешнего шума, возможна непреднамеренная активация связи Intercom.
· Н: Высокий уровень - устанавливается при езде на малых скоростях. Intercom активируется обычным голосом.
Внимание! В случае если вы не используете связь Intercom или не слушаете радио, то удостоверьтесь в том, что они выключены.

Автоматическое снижение уровня громкости радио и музыки
Система распознавания голоса оснащена фильтром, который автоматически снизит уровень громкости радиовещания или музыки, поступающей с MP3 плеера, в тот момент, когда водитель или пассажир начнут говорить по каналу Intercom. В зависимости от установленного уровня чувствительности фильтр будет срабатывать при различных уровнях громкости голоса, таким образом, снижая вероятность уменьшения уровня громкости музыки при воздействии ветра. Сделайте пару тестов для определения оптимального уровня чувствительности микрофона и громкости голоса.

Спустя несколько секунд после завершения разговора уровень громкости радио или музыки с плеера вернется на прежнее значение.

Использование радиостанции
Посредством радиостанций вы сможете общаться в группе людей на расстоянии до 5 км (зависит от условий местности)!
Всё что вам нужно – это подсоединить радиостанцию к AE 500 S  посредством красного кабеля через разъем (7) и кнопку PTT  через зеленый разъем (8). Затем настройте оптимальный уровень чувствительности микрофона.
Для того чтобы передать сообщение по радиостанции нажмите и удерживайте кнопку PTT. Для прослушивания сообщений от других пользователей – отпустите кнопку PTT. В случае если кнопка PTT установлена на руле, водитель сам должен нажимать и удерживать кнопку, когда и пассажир тоже хочет  принять участие в разговоре по радиостанции. 

Внимание! Для общения между пассажиром и водителем по каналу Intercom кнопка PTT не нужна!

Внимание! Уровень громкости принимаемого по радиостанции сигнала должен быть установлен на радиостанции!

Внимание! Связь по радиостанции имеет более высокий приоритет по сравнению с FM радио и MP3 плеером. В связи с этим уровень громкости радиовещания и музыки с плеера будет автоматически снижен на время приема сигнала по радиостанции. 
Использование мобильного телефона 
Подключите мобильный телефон к устройству AE 500 S  посредством голубого кабеля через разъем (6) – 3,5 мм. В случае, если ваш мобильный телефон не оснащен разъемом 2,5 мм, вам потребуется приобрести соответствующий адаптер.
Активируйте функцию автоматического ответа на звонок на вашем мобильном телефоне!

При поступление входящего звонка вы услышите соответствующие сигналы в наушниках аудиосистемы. Мобильный телефон имеет больший приоритет по сравнению с радиовещанием и музыкой плеера, поэтому уровень громкости этих устройств будет автоматически снижаться при поступлении звонка с мобильного телефона.

Внимание! Только Водитель может вести телефонный разговор. Пассажир может только слушать! Если предполагается, что пассажир будет вести телефонный разговор, необходимо поменять соответствующие кабели аудиосистем до начала поездки!

Внимание! Не нажимайте кнопку PTT во время разговора по мобильному телефону, так как при нажатии на кнопку PTT автоматически будет активирована связь по радиостанции!
