# Глоссарий

ASCII
  Американский стандартный код для обмена информацией. Стандартизованная кодировка символов и управляющих кодов. Система широко используется производителями компьютеров, принтеров и программных продуктов.

clients (клиенты)
  Компьютеры, которые обслуживаются с сетевого сервера. Содержание обслуживания может различаться в зависимости от права доступа, санкционированного администратором сети.

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

dpi (точек на дюйм)
  Число точек на дюйм (25,4 мм)- размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешение.

driver (драйвер)
  Часть программного обеспечения, которая преобразовывает команды прикладной программы в команды, используемые принтером. Также называется драйвером принтера.

drum (барабан)
  Деталь принтерного механизма, на которой формируется изображение и с которой оно переносится на бумагу.

font (шрифт)
  Набор литер и знаков (символов) общепринятого типографского рисунка и начертания.

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс передает данные по одному символу или по одному коду, а последовательный - по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных и крупноформатных таблиц.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера (например, загружаемые шрифты), хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ).

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, когда текст печатается поперек листа, либо альбомной, когда ширина страницы больше ее длины.

photoconductor unit (блок формирования изображения)
  Узел принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан.

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

printer driver (драйвер принтера)
  См. driver (драйвер).

RAM (ОЗУ)
  Оперативное запоминающее устройство, в котором временно хранится информация.

resolution (разрешение)
  Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого при печати или на экране монитора. Разрешение принтера выражается количеством точек на дюйм. Разрешение монитора выражается в пикселах.

RITech (Технология улучшения разрешения)
  Функция сглаживания зубчатых краев линий, острых углов и профилей при распечатке.

server (сервер)
  Компьютер, используемый для обслуживания клиентов сети. Сервер поддерживает принтеры, хранит базы данных, файлы и т.д., а также права доступа на каждое сервисное обслуживание.

status sheet (карта состояния принтера)
  Сводка, перечисляющая параметры, установки и другие данные о принтере в его текущем состоянии.

[К началу]