Как сделать / Чистка и перевозка принтера

# Перевозка принтера

> Выбор места для принтера

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его, используя сохраненные коробку и упаковочные материалы.

Выполните следующие действия по упаковке принтера:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля из элетророзетки.

| Снимите все установленные тонерные картриджи, блок формирования изображения, смазочный валик термозакрепителя и сборник использованного тонера. Указания по удалению этих расходных продуктов вы найдете в разделе "Замена расходных материалов".

|  | Примечание:

|  | Упакуйте все расходные продукты, которые снимаете с принтера, в их оригинальные коробки и защитные транспортные материалы.

| Вставьте шток освобождения натяжения обратно в блок ленты переноса изображения. Шток был снят и сохранен при первичной сборке принтера или когда был установлен новый блок ленты переноса изображения. См. указания в Замена блока ленты переноса изображения .

| Снимите все установленное дополнительное оборудование. Об указаниях по снятию дополнительного оборудования см. раздел "Установка и снятие дополнительного оборудования".

|  | Примечание:

|  | Упакуйте все дополнительное оборудование, которое снимаете с принтера, в их оригинальные коробки и защитные транспортные материалы.

| Упакуйте принтер в его оригинальную коробку и установите все защитные транспортные вкладыши, с которыми он был вам поставлен.

## Выбор места для принтера

Когда вы будете вновь устанавливать принтер, всегда выбирайте для него место с необходимым свободным пространством вокруг для удобства работы и технического обслуживания. Используйте предлагаемые иллюстрации в качества руководства при обеспечении необходимого свободного пространства вокруг принтера для обеспечения его ровной работы.

В случае установки и пользования дополнительным оборудованием необходимо предусмотреть для него указанного размера дополнительное свободное пространство.

> Для дополнительного лотка емкостью на 500 листов добавьте 114 мм к основанию принтера.

> Для блока двусторонней печати добавьте 33 мм справа от принтера.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого кабеля из электророзетки.

- Располагайте всю компьютерно-принтерную систему подальше от потенциальных источников электромагнитных помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания может привести к стиранию ценной для вас информации из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

| Оставляйте вокруг принтера достаточно свободного пространства для обеспечения его нормальной вентиляции.

| Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи или подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

| Не пользуйтесь розетками, к которым подключены другие электроприборы.

| Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого кабеля принтера. Не пользуйтесь переходником.

| Используйте розетку, ток в которой соответствует электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее