Как сделать / Замена расходных материалов

# Тонерный картридж

Когда в тонерном картридже закончится тонер, появится сообщение в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, которое проинформирует вас об этом. Согласно сообщению в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 замените картридж требуемого цвета из перечисленных ниже:

Тонерный картридж (Черный) Тонерный картридж (Желтый) Тонерный картридж (Пурпурный) Тонерный картридж (Голубой) | S050033 S050034 S050035 S050036

### Предосторожности при обращении

Всегда обращайте внимание на соблюдение следующих мер предосторожности при обращении с тонерными картриджами, когда вы их заменяете:

- Не устанавливайте на принтер использованные тонерные картриджи.

- Выждите не менее часа перед установкой тонерного картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать возникновения повреждений от образования конденсата.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду смойте его сразу же водой с мылом.

| Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

| Не бросайте использованных картриджей в огонь, так как они могут взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте картриджи в соответствии с местными правилами.

### Замена тонерного картриджа

Выполните следующие действия по замене тонерного картриджа:

| Убедитесь какого цвета тонерный картридж нуждается в замене по показаниям утилиты EPSON Status Monitor 3.

| Откройте переднюю крышку.

| Проверьте, какой цвета картридж показан в окне установки картриджей в данный момент.

> Если вы увидите цвет, требующий замены, то переходите к пункту 6.

> Если вы увидите другой цвет, то переходите к очередному шагу.

| Нажмите на зеленую кнопку, показанную ниже.

| Поворачивайте ручку против часовой стрелки, пока она не остановится. Следующий картридж появится в окне установки картриджей.

> Повторяйте шаги 4 и 5, пока не появится картридж того цвета, который вам нужно заменить.

|  | Примечание:

|  | Ручка не будет поворачиваться, если защитная пластина все еще не удалена с формирователя изображения. Как удалить защитную пластину см. Замена блока формирования изображения, сборника использованного тонера и фильтра печатающей головки .

| Потяните за рычаг выталкивания картриджа, чтобы картридж вышел из гнезда, а затем окончательно удалите его из принтера.

| Извлеките новый картридж заменяемого цвета из упаковки и осторожно покачайте его из стороны в сторону и спереди назад, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

| Удалите защитную крышку с картриджа.

|  | Примечание:

|  | Не касайтесь валика снизу крышки.

| Удерживая картридж, как показано на рисунке ниже, введите его на всю глубину в посадочное гнездо до фиксации его на месте посадки с щелчком.

| Если вам необходимо заменить еще один картридж, повторите шаги с 3 по 8.

| Закройте переднюю крышку.

|  | Примечание:

|  | С закрытием передней крышки после замены всех израсходованных тонерных картриджей принтер принимает состояние готовности к печати и каждый счетчик, показывающий остаток тонера, возвращается в положение начала отсчета.

[К началу]

Предыдущая | Далее