Как сделать / Пользование драйвером принтера в Windows

# Настройка принтера в сети

> Настройка принтера в качестве сетевого принтера
> Установка драйвера принтера с компакт-диска
> Доступ к сетевому принтеру

## Настройка принтера в качестве сетевого принтера

В этом разделе описывается, как настроить принтер так, чтобы пользователи других компьютеров сети могли пользоваться им.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем для пользования принтером нужно указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера, с которого будут пользоваться принтером, установить программное обеспечение принтера на эти компьютеры локальной сети.

| Примечание:

| В этом разделе описано, как пользоваться принтером, когда он является принтером совместного пользования в локальной сети. Как подключить принтер непосредственно к сети без настройки его на коллективное пользование, проконсультируйтесь у администратора сети.

| Данный раздел написан только для пользователей небольших локальных сетей. Если ваш компьютер входит в большую сеть и вы хотели бы совместно использовать принтер с другими пользователями сети, то проконсультируйтесь по этому вопросу у администратора сети.

| Вы можете использовать только протокол TCP/IP при настройке принтера в сети.

### Пользователям Windows Me/98/95

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров сети выполните следующие действия, чтобы должным образом сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройка, затем щелкните на Панели управления.

| Дважды щелкните на значке Сеть .

| Щелкните на кнопке Файлы и печать общего доступа.

| Установите флажок в клетке опции Я хочу иметь возможность позволять другим пользователям печатать на моем принтере (на моих принтерах) и щелкните на кнопке OK.

| В диалоговом окне Сеть щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | При появлении диалогового окна с запросом программного компакт-диска с операционной системой Windows Me, 98 или 95 вставьте компакт-диск в дисковод и выполняйте указания с экрана.

|  | При появлении на экране запроса перезагрузить компьютер выполните эту команду. Затем раскройте папку Принтеры и продолжайте установку, начиная с пункта 7.

| В окне Панели управления дважды щелкните на значке Принтеры .

| Выберите значок AL-C1000 Advanced в папке Принтеры, затем щелкните на пункте Совместное использование в меню Файл.

| Выберите Как совместный , затем введите с клавиатуры запрашиваемые сведения о принтере и щелкните на кнопке OK.

| Примечание:

| При совместном пользовании принтером обязательно установите утилиту EPSON Status Monitor 3 так, чтобы принтер общего пользования мог контролироваться с сетевого сервера печати. См. Установка параметров контроля.

| Когда включена установка, отвечающая протоколу IPX/SPX в Windows 95/98/Me, у вас могут быть ошибки связи. Для исключения этой ошибки отключите установку, поддерживающую протокол IPX/SPX.

### Пользователям Windows 2000/NT 4.0

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров сети выполните следующие действия, чтобы должным образом сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройка, затем щелкните Принтеры.

| Выберите значок данного принтера, потом щелкните на пункте Совместное использование в меню Файл.

| Выберите Общий (пользователи Windows 2000 выберите Как совместный), затем введите с клавиатуры Сетевое имя.

| Щелкните на кнопке OK.

| Примечание:

| При совместном пользовании принтером обязательно установите утилиту EPSON Status Monitor 3 так, чтобы принтер общего пользования мог контролироваться с сетевого сервера печати. См. Установка параметров контроля.

| Когда включена установка, отвечающая протоколу IPX/SPX в Windows 95/98/Me, у вас могут быть ошибки связи. Для исключения этой ошибки отключите установку, поддерживающую протокол IPX/SPX.

[К началу]

## Установка драйвера принтера с компакт-диска

В этом разделе описывается, как установить драйвер принтера на клиентских компьютерах.

Виды экранов на последующих страницах могут различаться в зависимости от версии операционной системы Windows.

| Примечание:

| При установке на клиентском компьютере с операционной системой Windows 2000/NT 4.0 вы должны войти в Windows 2000/NT 4.0 с полномочиями администратора сети.

| Когда на компьютере-сервере и клиентском компьютере используется одна и та же операционная система, вам не нужно устанавливать драйвер принтера с компакт-диска.

| Обратитесь к принтеру общего пользования и возможно появится строка приглашения. Щелкните на кнопке OKи затем следуйте экранным указаниям.

| Введите с клавиатуры соответствующие обозначение дисковода и имена папок, в которых находятся драйверы для клиентских принтеров, затем щелкните на кнопке OK.

> При установке драйверов в Windows 2000 может появится сообщение"Цифровая подпись не найдена" .Щелкните на кнопке Да и продолжите установку.

> Имена папок различаются в зависимости от используемой операционной системы.

Операционная система клиентского компьютера | Имя папки
Windows Me/98/95 | WIN9X
Windows 2000 | WIN2000
Windows NT 4.0 | WINNT40

| Выберите имя принтера, затем щелкните на кнопке OK. Потом следуйте указаниям на экране.

[К началу]

## Доступ к сетевому принтеру

В этом разделе описывается, как установить драйвер принтера, обратившись к сетевому принтеру по сети.

| Примечание:

| Чтобы совместно использовать принтер в сети со средой Windows, вам необходимо установить сетевой сервер печати. Подробности см. Настройка принтера в качестве сетевого принтера.

| В этом разделе описывается, как обращаться к принтеру общего пользования в обычной сети с помощью сервера (Microsoft workgroup). В случае невозможности получить доступ к принтеру общего пользования по сети запросите администратора сети.

| В этом разделе описывается, как получить доступ к принтеру общего пользования из папки Принтеры . Вы можете также иметь доступ к принтеру общего пользования из папок Ближайший в сети или Моя сеть на рабочем столе Windows.

### В Windows Me/98/95

Выполните следующие действия, чтобы создать клиентские компьютеры в среде Windows Me/98/95:

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройкаи щелкните на пункте Принтеры.

| Дважды щелкните на значке Добавить принтер , затем щелкните на кнопке Далее.

| Выберите Сетевой принтер, затем щелкните на кнопке Далее.

| Щелкните на пункте Просмотри откроется диалоговое окно Просмотр принтеров.

| Вы также можете ввести с клавиатуры "\\(имя компьютера, непосредственно подключенного к принтеру общего пользования)\(имя принтера общего пользования)" в Сетевом маршруте или имя очереди.

| Щелкните мышью на значке компьютера или сервера, подключенного к принтеру общего пользования, и имени принтера общего пользования. Затем щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | Имя принтера общего пользования может быть заменено компьютером или сервером, подключенным к принтеру общего пользования. Чтобы быть уверенным в имени принтера общего пользования запросите его у администратора сети.

| Щелкните на кнопке Далее.

|  | Примечание:

|  | Когда драйвер принтера установлен на клиентском компьютере раньше, вам необходимо выбрать для работы новый драйвер принтера или существующий драйвер принтера. Когда на экране появится предложение выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера в соответствии с сообщением.

| Проверьте имя принтера общего пользования и выберите можно ли использовать принтер как принтер по умолчанию или нельзя. Щелкните на кнопке OK и затем следуйте экранным указаниям.

|  | Примечание:

|  | Вы можете изменить имя принтера общего пользования так, чтобы имя появлялось только на клиентских компьютерах.

### В Windows 2000

Выполните следующие действия, чтобы создать клиентские компьютеры в среде Windows 2000:

Вы можете установить драйвер принтера общего пользования, когда вы имеете права квалифицированного пользователя или более сильное право доступа, даже если вы не имеете прав администратора сети.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройкаи щелкните на пункте Принтеры.

| Дважды щелкните на значке Добавить принтер , затем щелкните на кнопке Далее.

| Выберите Сетевой принтер, затем щелкните на кнопке Далее.

| Введите с клавиатуры имя принтера общего пользования или щелкните на кнопке Далее.

| Вы также можете ввести с клавиатуры "\\(имя компьютера, непосредственно подключенного к принтеру общего пользования)\(имя принтера общего пользования)" в Сетевом маршруте или имя очереди.

| Щелкните мышью на значке компьютера или сервера, подключенного к принтеру общего пользования, и имени принтера общего пользования. Затем щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | Имя принтера общего пользования может быть заменено компьютером или сервером, подключенным к принтеру общего пользования. Чтобы быть уверенным в имени принтера общего пользования запросите его у администратора сети.

|  | Когда драйвер принтера установлен на клиентском компьютере раньше, вам необходимо выбрать для работы новый драйвер принтера или существующий драйвер принтера. Когда на экране появится предложение выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера в соответствии с сообщением.

|  | Чтобы использовать драйвер принтера в среде Windows 2000 на клиентском компьютере, заранее установите драйвер для локального принтера в среде Windows 2000 на клиентском компьютере с компакт-диска. При выполнении операций этого раздела выберите установленный драйвер локального принтера в качестве драйвера принтера.

| Определитесь, будете ли вы использовать принтер как принтер по умолчанию или нет, затем щелкните на кнопке OK.

| Проверьте установки, затем щелкните на кнопке Готово.

### В Windows NT 4.0

Выполните следующие действия, чтобы создать клиентские компьютеры в среде Windows NT 4.0:

Вы можете установить драйвер принтера общего пользования, когда вы имеете права квалифицированного пользователя или более сильное право доступа, даже если вы не имеете прав администратора сети.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройкаи щелкните на пункте Принтеры.

| Дважды щелкните на значке Добавить принтер .

| Выберите Сетевой сервер печати, затем щелкните на кнопке Далее.

| Щелкните мышью на значке компьютера или сервера, подключенного к принтеру общего пользования, и имени принтера общего пользования. Затем щелкните на кнопке OK.

| Вы также можете ввести с клавиатуры "\\(имя компьютера, непосредственно подключенного к принтеру общего пользования)\(имя принтера общего пользования)" в Сетевом маршруте или имя очереди.

|  | Примечание:

|  | Имя принтера общего пользования может быть заменено компьютером или сервером, подключенным к принтеру общего пользования. Чтобы быть уверенным в имени принтера общего пользования запросите его у администратора сети.

|  | Когда драйвер принтера установлен на клиентском компьютере раньше, вам необходимо выбрать для работы новый драйвер принтера или существующий драйвер принтера. Когда на экране появится предложение выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера в соответствии с сообщением.

| Определитесь, будете ли вы использовать принтер как принтер по умолчанию или нет, затем щелкните на кнопке OK.

| Щелкните на кнопке Готово.

[К началу]

Предыдущая | Далее