Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Печать карты состояния принтера

Чтобы убедиться в правильности установки дополнительного оборудования, распечатайте карту состояния принтера с помощью драйвера принтера.

Выполните следующие действия для распечатки карты состояния принтера.

### Пользователи операционной системы Windows

| Проверьте, что бумага загружена в принтер.

| Включите принтер. Принтер включен, когда сторона включателя со значком |утоплена.

|  | Примечание:

|  | Световой индикатор Готовности принтера к работе мигает. Это указывает на то, что принтер прогревается.

| Проверьте, что компьютер включен и работает операционная система Windows.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройка и щелкните на пункте Принтеры.

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке EPSON AL-C1000 Advanced и щелкните на пункте Свойства.

| Щелкните на вкладке Дополнительные установки и затем щелкните на пункте Карта состояния принтера. Принтер начнет печатать карту состояния принтера.

| Убедитесь в том, что принтер четко напечатал карту состояния принтера и все установленное дополнительное оборудование указано в карте состояния принтера.

| Примечание:

| Если в карте состояния принтера отражено не все дополнительное оборудование, то повторно проверьте надежность соединения дополнительного оборудования с принтером.

| Если вам не удается получить от принтера правильную карту состояния принтера, то обратитесь к дилеру.

| Вы можете вручную включить установленное дополнительное оборудование с помощью драйвера принтера в рабочем окне операционной системы Windows. Щелкните на кнопке переключателя Update the Printer Option Info Manually , а затем щелкните на пункте Настройка на вкладке Дополнительные установки. Откроется диалоговое окно Дополнительные установки. Введите все дополнительные установки для установленного дополнительного оборудования в этом диалоговом окне, щелкните на пункте OK , чтобы ввести в действие выполненную настройку.

### Пользователи операционной системы Macintosh

Выполните следующие действия для распечатки карты состояния принтера:

| Проверьте, что бумага загружена в принтер.

| Включите принтер. Принтер включен, когда сторона включателя со значком |утоплена.

| Щелкните на кнопке Селектор в меню Apple. Щелкните на значке A L-C 1000 и порт вашего принтера будет подключен. Щелкните на пункте Настройка и откроется диалоговое окно Настройка принтера EPSON.

| Щелкните на пункте Карта состояния принтера, затем появится диалоговое окно Установки карты состояния принтера.

| Щелкните на пункте Карта состояния принтера и принтер начнет печатать карту состояния принтера.

| Убедитесь в том, что принтер четко напечатал карту состояния принтера и все установленное дополнительное оборудование указано в карте состояния принтера.

| Примечание:

| Если в карте состояния принтера отражено не все дополнительное оборудование, то повторно проверьте надежность соединения дополнительного оборудования с принтером.

| Если вам не удается получить от принтера правильную карту состояния принтера, то обратитесь к дилеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее