Как сделать / Пользование драйвером принтера в Macintosh

# Контроль за принтером (утилита EPSON Status Monitor 3)

> Об утилите EPSON Status Monitor 3
> Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3
> Получение сведений о состоянии принтера
> Установка параметров контроля
> Окно Предупреждения о состоянии принтера

## Об утилите EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 - это сервисная программа, которая следит за принтером и информирует вас о его текущем состоянии. Например, в окне этой утилиты вы можете узнать количество оставшегося тонера или остаточный ресурс блока формирования изображения (фотобарабана) и смазочного валика термозакрепителя. В случае появления ошибки эта утилита выведет на экран сообщение, описывающее ошибку. Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 осуществляется из меню Apple. Более подробную информацию см. в следующем разделе.

[К началу]

## Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 непрерывно следит за принтером во время печати и когда открыто диалоговое окно утилиты EPSON Status Monitor 3.

Вы можете получить доступ к утилите EPSON Status Monitor 3, выбрав альтернативное имя утилиты EPSON Status Monitor 3 в меню Apple.

| Примечание:

| Соответствующий порт принтера должен быть уже выбран в Селекторе, так что необходимая информация может быть получена из выбранного драйвера принтера при запуске утилиты EPSON Status Monitor 3. Если порт принтера будет неверный, то произойдет ошибка.

| Если вы измените драйвер принтера в Селекторе во время фоновой печати буферизованного файла, то выход к принтеру может быть прерван.

| Информация о состоянии принтера и расходных материалов появится в окне состояния , только если данная информация запрашивается Селектором в установленном порядке.

[К началу]

## Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете контролировать состояние принтера и получать информацию о расходных материалах, пользуясь диалоговым окном утилиты EPSON Status Monitor 3.

1. | Значок/Сообщение: | Значок и сообщение показывают состояние принтера.
2. | Изображение принтера: | Изображение в левом верхнем углу графически отражает состояние принтера.
3. | Текстовое окно: | Текстовое окно рядом с изображением принтера отражает текущее состояние принтера. В случае возникновения неисправности в окне выводятся наиболее вероятные меры по ее устранению.
4. | Кнопка Close (Закрыть) : | С щелчком на этой кнопке закрывается диалоговое окно.
5 | Кнопка Как сделать: | С щелчком на этой кнопке на экран выводятся меры по устранению неисправностей. Эта кнопка появляется, когда происходят какие-то ошибки.
6. | Бумага: | Показывает размер бумаги и приблизительное количество бумаги, остающейся в источнике подачи бумаги. Информация о бумаге в дополнительных лотках выводится только при их установке.
7. | Тонер: | Указывается количество оставшегося тонера. Значок тонера мигает, если в картридже осталось мало тонера (менее 20 процентов).
8. | Ресурс службы фотобарабана: | Показывается остаточный срок службы блока формирования изображения.
9. | Смазочный валик термозакрепителя: | Показывается остаточный срок службы смазочного валика термозакрепителя.
10. | Кнопка Отмена печати : | С щелчком на этой кнопке отменяется текущее задание на печать, которое принтер печатал в данный момент.

[К началу]

## Установка параметров контроля

Для выполнения специальных установок по контролю щелкните на пункте Параметры контроля в меню Файл. Откроется диалоговое окно Параметры контроля.

В этом диалоговом окне появятся следующие установки и кнопки:

1. | Выбор уведомления об ошибке: | Выберите типы ошибок, о которых вы хотите быть уведомлены.
2. | Кнопка По умолчанию: | Восстанавливает установки параметров по умолчанию.
3. | Кнопка Отмена: | Отменяет любые изменения.
4. | Кнопка OK : | Сохраняет новые изменения.

[К началу]

## Окно Предупреждения о состоянии принтера

В этом окне показывается, какого типа ошибка произошла, и предлагаются возможные методы ее устранения. Когда в окне появится запись Как сделать , щелкните на ней и следуйте экранным указаниям. Окно закрывается автоматически сразу с устранением неисправности.

Окно Предупреждения о состоянии принтера будет появляться всякий раз, когда будет происходить ошибка в принтере. Это окно будет также появляться в соответствии с выбранным видом уведомления в диалоговом окне Параметры контроля.

При желании ознакомиться с информацией о расходных материалах принтера щелкните на пункте Показать сведения. Когда вы щелкните на этой кнопке, окно Предупреждения о состоянии принтера не исчезнет даже после устранения неисправности. Для закрытия данного окна необходимо щелкнуть на кнопке Закрыть.

[К началу]

Предыдущая | Далее