Как сделать / Чистка и перевозка принтера

# Чистка принтера

> Чистка принтера снаружи
> Чистка бумаговедущих валиков

Принтер нуждается в чистке только в минимальном объеме. Если вы обнаружите неполадку в подаче исправной бумаги, то вы можете частично устранить неисправность путем удаления бумаги с бумаговедущих валиков, как описано в этом разделе.

## Чистка принтера снаружи

Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите его чистой и мягкой салфеткой, смоченной в растворе мягкого моющего средства.

| Предостережение:

| При чистке корпусных деталей принтера никогда не пользуйтесь спиртами, разбавителями и растворителями красок или лаков; эти вещества могут повредить, как детали, так и сам корпус. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и его электронные компоненты.

[К началу]

## Чистка бумаговедущих валиков

Если проблемы с подачей бумаги возникают, когда вы пользуетесь правильной бумагой, то могут быть загрязнены бумаговедущие валики в нижнем лотке для бумаги стандартного формата или в дополнительном лотке емкостью на 500 листов.

Процедура чистки нижнего лотка для бумаги стандартного формата и дополнительного лотка емкостью на 500 листов одинаковая. Ниже проиллюстрирован порядок чистки нижнего лотка для бумаги стандартного формата.

Выполните следующие действия по чистке бумаговедущих валиков:

| Откройте боковую крышку нижнего лотка для бумаги стандартного формата.

| Осторожно протрите два бумаговедущих валика чистой увлажненной салфеткой.

|  | Предостережение:

|  | Не допускайте попадания воды на механизм принтера и его электронные компоненты.

| Закройте боковую крышку нижнего лотка для бумаги стандартного формата.

[К началу]

Предыдущая | Далее