Как сделать / Пользование драйвером принтера в Macintosh

# Установка для USB-интерфейса

| Примечание:

| В случае подключения USB-кабеля к компьютеру Macintosh через USB-концентратор для подсоединения обязательно используйте первый концентратор в цепи. USB-интерфейс может быть неустойчивым в зависимости от того, какой концентратор используется. Если вы испытываете проблемы при этом способе установки, то присоедините USB-кабель непосредственно к USB-разъему системного блока компьютера.

| Выберите Селектор в меню Apple. Щелкните на значке A L-C 1000 и затем шелкните на записи USB-порта принтера.

| Выберите пункт Фоновая печать , чтобы включть или выключить фоновую печать.

|  | Примечание:

|  | Фоновая печать должна быть включена в утилите EPSON Status Monitor 3, чтобы управлять заданиями на печать.

|  | Когда фоновая печать включена, вы можете использовать компьютер Macintosh в течение времени его подготовки документа к печати.

| Закройте Селектор.

[К началу]

Предыдущая | Далее