Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Дополнительный лоток емкостью 500 листов бумаги
> Блок двухсторонней печати
> Модуль памяти
> Тонерные картриджи
> Блок формирования изображения
> Сборник использованного тонера
> Фильтр печатающей головки
> Смазочный валик термозакрепителя
> Набор термозакрепителя (содержит блок термозакрепителя и второй бумаговедущий валик)
> Блок ленты переноса изображения

## Дополнительный лоток емкостью 500 листов бумаги

Каталожный номер изделия: | C813461
Размер бумаги: | A4, Letter
Плотность бумаги: | от 60 до 90 г/м2
Подача бумаги: | Установлен один бумажный лоток Система автоматической подачи До 500 листов бумаги
Скорость подачи бумаги (формата A4): | 5 листов в минуту при цветной печати 20 листов в минуту только при черно-белой печати
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, вторичная бумага, тонированная бумага, бланки
Электропитание: | Постоянный ток напряжением 5 В и 24 В от блока питания принтера
Габаритные размеры и масса: |
Высота: Ширина: Длина: Масса: | 116 мм 435 мм 488 мм 6 кг с лотком для бумаги

[К началу]

## Блок двухсторонней печати

Каталожный номер изделия: | C813471
Размер бумаги: | A4, Letter
Плотность бумаги: | от 60 до 90 г/м2
Скорость подачи бумаги: | 13 листов в минуту только при черно-белой печати и 5 листов в минуту при цветной печати (от нижнего лотка для бумаги стандартного формата до выходного лотка)
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, вторичная бумага, тонированная бумага, бланки
Электропитание: | Постоянный ток напряжением 5 В и 24 В от блока питания принтера
Габаритные размеры и масса:
Высота: | 228 мм
Ширина: | 353 мм
Длина: | 135 мм
Масса: | 1,7 кг

[К началу]

## Модуль памяти

Типа DRAM: | Модуль синхронной динамической памяти типа ОЗУ с двухсторонним расположением контактов (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 16 Мбайт, 32 Мбайт, 64 Мбайт или 128 Мбайт

Пригодны только модули DIMM, специально выпускаемые для комплектования изделий фирмы EPSON.

[К началу]

## Тонерные картриджи

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения области печати 5%) | Черный, желтый, пурпурный, голубой: До 6000 изображений*

| * Когда коэффициент заполнения области печати менее 5% максимальное число страниц составляет 8000 шт.

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать тонерными картриджами изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок формирования изображения

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4) | 30000 страниц только при непрерывной черно-белой печати 7500 страниц только при непрерывной цветной печати 10000 страниц только при черно-белой печати с перерывами 5000 страниц только при цветной печати с перерывами Ресурс по печати укорачивается ввиду многократного разогрева принтера, а также при печати на конвертах, этикетках, толстой бумаге или прозрачных пленках.

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать одним формирователем изображения изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Сборник использованного тонера

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при печати с коэффициентом заполнения области печати каждым цветом 5%) | 30000 страниц только при черно-белой печати 7500 страниц только при цветной печати

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать с одним сборником использованного тонера, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Фильтр печатающей головки

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: | Требует замены одновременно с заменой блока формирования изображения.

[К началу]

## Смазочный валик термозакрепителя

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 и непрерывной печати) | 21000 страниц только при непрерывной черно-белой печати 7500 страниц только при непрерывной цветной печати 10000 страниц только при черно-белой печати с перерывами 5000 страниц только при цветной печати с перерывами Ресурс по печати укорачивается ввиду многократного разогрева принтера, а также при печати на конвертах, этикетках, толстой бумаге или прозрачных пленках.

[К началу]

## Набор термозакрепителя (содержит блок термозакрепителя и второй бумаговедущий валик)

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 или Letter и односторонней печати) | 100000 страниц только при непрерывной черно-белой печати 100000 страниц только при непрерывной цветной печати 81000 страниц только при черно-белой печати с перерывами 52000 страниц только при цветной печати с перерывами Ресурс по печати укорачивается ввиду многократного разогрева принтера, а также при печати на конвертах, этикетках, толстой бумаге или прозрачных пленках.

Ресурс по печати изменяется в зависимости от вида печати.

[К началу]

## Блок ленты переноса изображения

Температура хранения: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85%
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4) | 100000 изображений 130000 страниц только при непрерывной черно-белой печати 30000 страниц только при непрерывной цветной печати 44000 страниц только при черно-белой печати с перерывами 22000 страниц только при цветной печати с перерывами Ресурс по печати укорачивается ввиду многократного разогрева принтера, а также при печати на конвертах, этикетках, толстой бумаге или прозрачных пленках.

[К началу]

Предыдущая