Как сделать / Пользование драйвером принтера в Windows

# Изменение установок принтера

> Выбор качества печати
> Выполнение установки Качество печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета печати
> Использование водяного знака
> Печать с помощью блока двухсторонней печати
> Задание Расширенных установок

## Выбор качества печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков в пользу скорости печати или воспроизведения деталей. При необходимости иметь отпечатки высокого качества выберите более высокое значение разрешения. Однако помните, что это приведет к некоторому снижению скорости печати.

Имеется два уровня разрешения для печати принтера: 300 dpi и 600 dpi. Уровень 600 dpi обеспечивает высокое качество, точную печать, но на этом уровне печати предъявляются более высокие требования к объему памяти принтера и снижается скорость печати.

| Щелкните на вкладке Основные установки .

| Включите кнопочный переключатель Автоматический . Затем установите ползунком регулировочной полосы желаемое разрешение печати Fast (Ускоренное) (300 dpi) или Fine (Четкое) (600 dpi).

| Щелкните на кнопке O K , чтобы ввести в действие установку.

|  | Примечание:

|  | Дополнительную информацию о функции Технологии улучшения разрешения см. в Оперативной справке.

|  | В случае неудачной печати или появления сообщения об ошибке, связанного с объемом памяти, выбор меньшего разрешения может позволить более успешно продолжить печатать.

[К началу]

## Выполнение установки Качество печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков через установки в драйвере принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор позволять ли принтеру выполнять установки автоматически, выбирать ли установку из списка предопределенных установок или настраивать собственные пользовательские параметры.

### Пользование установкой Автоматический

Когда включен кнопочный переключатель Автоматический на вкладке Основные установки, драйвер принтера сам задает все частные установки в зависимости от установки цвета, которую вы выбрали. Цвет - это единственная установка, которую вам следует задать. В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки Размер бумаги и Ориентация, которые отменяют аналогичные установки в драйвере принтера, однако если используемое программное приложение не делает этого, то вы должны проверить фактические установки в драйвере принтера.

| Примечание:

| Оперативная справка предоставляет дополнительную информацию об установках драйвера.

### Пользование предопределенными установками

Предопределенные установки помогают оптимизировать установки печати для получения определенного вида отпечатка, например презентационных документов или изображений, полученных видео- или цифровой камерой.

Выполните следующие действия, чтобы воспользоваться предопределенными установками:

| Включите кнопочный переключатель Расширенные в меню Основные установки. Вы найдете Предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматический .

|  | Примечание:

|  | На экране отображается экран Windows 98/95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в соответствии с типом документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например, Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отражаются в списке слева от меню Основные установки.

Драйвер принтера обеспечивает следующие предопределенные установки:

##### Автоматический (Нормальный)

Рекомендуется для нормальной печати, особенно фотографий.

##### Текст/График

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и графики, например, презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотоснимков.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных с использованием видеоввода, цифровой камеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance 4 автоматически регулирует контрастность, насыщенность и яркость в видеоданных оригинального изображения, чтобы получить более резкие и с более яркими цветами отпечатки. Эта установка не изменяет видеоданных оригинального изображения.

ICM (кроме Windows NT 4.0)

ICM означает Согласование цвета изображений. Эта функция автоматически регулирует цвета у отпечатков, чтобы они соответствовали цветам на экране.

##### sRGB

Когда такое оборудование, как сканер или монитор, поддерживает стандартное цветовое пространство (sRGB), принтер производит согласование цвета изображений с этим оборудованием перед началом печати. Чтобы убедиться в том, что используемое оборудование поддерживает стандартное цветовое пространство, обратитесь за необходимой информацией к дилеру конкретного оборудования.

##### Автоматический (Высокое качество)

Рекомендуется для печати обычной печати, когда предпочтение отдается производству высококачественной печати.

##### Расширенный текст/график

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, содержащих текст и графики.

##### Продвинутая графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Продвинутое фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотоснимков и изображений, сфотографированных цифровой камерой.

### Настройка пользовательских параметров печати

Многим пользователям никогда не придется вводить собственные параметры печати вручную. И все же данный принтер предусматривает настройку пользовательских параметров печати, если вам потребуется более высокая степень управления параметрами отпечатка или вы захотите выполнить более детализированные установки, или просто захотите поэкспериментировать.

Выполните следующие действия по настройке собственных пользовательских параметров печати:

| Включите кнопочный переключатель Расширенные на вкладке Основные установки, затем щелкните на кнопке Дополнительные установки. Откроется следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| На экране отображается экран Windows 98/95.

| Выберите Цветная или Черно-белая в качестве установки параметра Цвет, затем задайте другие установки. Подробнее о каждой установке см. оперативную справку.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы применить свои установки и вернуться на вкладку Основные установки. Щелкните на кнопке Отмена для возвращения на вкладку Основные установки без активизации своих установок.

#### Сохранение своих установок

Чтобы сохранить свои пользовательские установки, включите кнопочный переключатель Расширенные и щелкните на кнопке Сохранить установки в меню Основные установки. Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих пользовательских установок в блоке Имя и щелкните на кнопке Сохранить. Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматический на вкладке Основные установки.

| Примечание:

| Нельзя использовать имена предопределенных установок для своих пользовательских установок.

| Для удаления какой-либо пользовательской установки включите кнопочный переключатель Расширенные и щелкните на кнопке Сохранить установки на вкладке Основные установки, выберите нужную установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем щелкните на кнопке Удалить.

| Вы не можете удалить предопределенные установки.

Если вы измените любую установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда выбрана одна из ваших пользовательских установок в списке Расширенные установки в меню Основные установки, то выбранная в списке установка заменится на Пользовательскую установку. Пользовательская установка, выбранная ранее, не пострадает от этого изменения. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее вновь в списке текущих установок.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Вы можете получить свой документ увеличенным или уменьшенным в результате печати.

### Чтобы автоматически изменять размер страниц с целью их подгонки к выходному размеру бумаги,

| щелкните на вкладке Макет .

| Установите флажок в клетке опции Параметры масштабирования .

| Выберите желаемый размер бумаги в ниспадающем списке Выходной размер бумаги. Страница будет отпечатана в размер выбранной бумаги.

| Выберите Вверху слева в качестве месторасположения, чтобы отпечатать уменьшенное изображение страницы в верхнем левом углу листа бумаги. Выберите Центр для печати уменьшенного изображения с центрированием посередине листа.

| Щелкните на кнопке O K , чтобы ввести в действие установки.

### Для изменения размеров страниц на определенный процент:

| щелкните на вкладке Макет .

| Установите флажок в клетке опции Параметры масштабирования .

| Установите флажок в клетке опции Изменить масштаб на .

| Задайте процент увеличения в окне, затем щелкните на кнопке OK. Процентное значение может быть задано между 50% и 200% с шагом 1%.

При необходимости выберите для печати размер бумаги из ниспадающего списка Выходной размер бумаги.

[К началу]

## Изменение макета печати

При "макетной печати" печатаются две или четыре страницы на одном листе и, чтобы задать порядок печати, автоматически изменяется размер каждой страницы с целью подгонки ее к выбранному размеру бумаги. Можно также выбрать печать документов с окантовкой их контурной рамкой.

| Щелкните на вкладке Макет .

| Установите флажок в клетке опции Макет печати и щелкните на пункте Установки макета печати . Откроется диалоговое окно Установки макета печати.

| Выберите число страниц, которое вы хотите отпечатать на одном листе бумаги.

| Выберите порядок страниц, в котором они будут печататься на каждом листе. Установите флажок в клетке опции Печатать рамку при желании напечатать страницы в рамках.

|  | Примечание:

|  | Выбор порядка страниц зависит от того, какие были ранее выбраны страницы и ориентация бумаги (Портретная или Альбомная) на вкладке Основные установки .

| Щелкните на кнопке OK , чтобы закрыть диалоговое окно Установки макета печати.

| Щелкните на кнопке OK в меню Макет, чтобы ввести в действие установки.

Функции двухсторонней и макетной печати объединены в функции Печать для подшивки.

[К началу]

## Использование водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы использовать водяной знак на своем документе. В диалоговом окне Водяной знак вы можете выбрать нужный водяной знак из списка предустановленных водяных знаков или вы можете выбрать файл точечной графики (.BMP) в качестве собственного пользовательского водяного знака. Диалоговое окно Водяной знак также дает вам возможность выполнять различные частные установки водяного знака. Например, вы можете выбрать размер, яркость и расположение своего водяного знака.

| Щелкните на вкладке Специальная .

| Установите флажок в клетке опции Водяной знак .

| Щелкните на кнопке Установки водяного знака. Откроется диалоговое окно Водяной знак.

| Выберите нужный водяной знак в ниспадающем списке Имя водяного знака.

| Выберите место на странице, где вы хотите напечатать водяной знак, из ниспадающего списка Место.

| Отрегулируйте положение ползунков горизонтального или вертикального смещения водяного знака.

| Выберите цвет в ниспадающем списке Цвет.

| Отрегулируйте яркость изображения с помощью ползунка регулировочной полосы Яркость .

| Отрегулируйте размер водяного знака с помощью ползунка регулировочной полосы Размер.

| Выберите Лицевая сторона (печатать водяной знак на лицевой стороне листа документа) или Обратная сторона (печатать водяной знак на обратной стороне листа документа) для установки Положение.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы ввести в действие установки.

### Изготовление нового водяного знака

Вы можете сделать новый водяной знак следующим образом:

| Щелкните на вкладке Специальная .

| Установите флажок в клетке опции Водяной знак .

| Щелкните на пункте Установки водяного знака. Откроется диалоговое окно Водяной знак.

| Щелкните на пункте Новый/ Удалить. Откроется диалоговое окно Пользовательские водяные знаки.

| Выберите Текст или Точечная графика и введите с клавиатуры имя для нового водяного знака в окне Имя.

| В случае выбора Текст, введите с клавиатуры текстовый водяной знак в окне Текст . При выборе точечной графики щелкните на кнопке Просмотр, выберите файл точечной графики (.BMP), который вы хотите использовать, затем щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | Перед изготовлением собственного пользовательского водяного знака вы должны подготовить файл точечной графики (.bmp).

| Щелкните на кнопке Сохранить. Ваш водяной знак появится в окне Список.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы зафиксировать установки нового водяного знака.

[К началу]

## Печать с помощью блока двухсторонней печати

Блок двухсторонней печати производит печать на обеих сторонах листа бумаги. При печати для последующего сшивания листов подшивочное поле может задаваться так, как требуется для обеспечения нужного порядка страниц.

В случае использования печати для последующей подшивки листов блок двухсторонней печати должен быть установлен и активизирован в клетке опции Блок двухсторонней печати в меню Дополнительные установки. Однако в клетке этой опции флажок устанавливается автоматически вместе с установкой блока двухсторонней печати и правильном подключении принтера к компьютеру.

Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON рекомендует использование функцию двухсторонней печати. Дополнительную информацию о программе ENERGY STAR program ® см. Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® .

| Щелкните на вкладке Макет .

| Установите флажок в клетке опции Блок двухсторонней печати .

| Задайте положение подшивки Слева, Сверхуили Справа.

| Щелкните на пункте Установки двухсторонней печати , чтобы открыть диалоговое окно Установки двухсторонней печати.

| Задайте размер Подшивочного поля для лицевой и задней стороны листа бумаги.

| Выберите лицевую или заднюю сторону листа бумаги в качестве стартовой страницы для начала печати.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы закрыть диалоговое окно Установки двухсторонней печати.

| Щелкните на кнопке OK в меню Макет, чтобы ввести в действие выполненные установки.

[К началу]

## Задание Расширенных установок

Вы можете задать множество установок в диалоговом окне Расширенные установки, например, Игнорировать ошибку превышения количества страниц. Для открытия диалогового окна щелкните на пункте Расширенные установки в меню Дополнительные установки.

| Примечание:

| На экране отображается экран Windows 2000.

1. | Offset (Смещение) | Производится тонкая подгонка положения области печати данных на лицевой и задней стороне листа бумаги с шагом 1 мм.
2. | Опция Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы драйвер принтера анализировал печатные данные и автоматически переключал принтер на монохромный режим работы, когда печатные данные имеют только черно-белый цвет.
3. | Опция Skip Blank Page (Пропускать пустые страницы) | Данная опция позволяет не печатать пустые страницы.
4. | Опция Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги) | При установке флажка в клетке этой опции принтер производит печать на загруженной бумаги вне зависимости от ее формата.
5. | Опция High Speed Graphics Output (Ускоренная печать графики) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы оптимизировать скорость печати графики, состоящей из чертежных линий, таких как пересекающиеся окружности и прямоугольники. Снимите флажок в клетке этой опции, если печать неправильная.
6. | Опция Avoid Page Error (Игнорировать ошибку превышения количества страниц) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы игнорировать ошибки Превышение печатных возможностей принтера в случае, когда для печати данных требуется большой объем памяти, например, при печати документов с разнообразными сложными шрифтами или сложной графикой. Простановка флажка в клетке этой опции замедляет печать документа.
7. | Опция Auto Continue (Автоматически продолжать) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы автоматически удалять сообщение об ошибке и продолжать вести печать спустя какое-то заданное время (примерно 5 секунд), когда происходят ошибки Несоответствия формату загруженной бумаги, Превышения печатных возможностей принтера или Превышения объема памяти.
8. | Опция Monitor the Printing Status (контроль за состоянием печати) | Контролируется состояние печати. Установите флажок в клетке этой опции, чтобы контролировать принтер во время печати документа.
9. | Опция Uses the spooling method provided by the operation system (Использовать способ буферизации данных, обеспечиваемый операционной системой) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы активизировать функцию Буферной памяти в Windows 2000/NT 4.0.
10. | Кнопка OK | С щелчком на этой кнопке сохраняются ваши установки и покидается диалоговое окно или драйвер принтера. Установки действуют до того момента, пока не будут сделаны новые установки и снова не щелкните на кнопке OK .
11. | Кнопка Cancel (Отмена) | С щелчком на этой кнопке покидается диалоговое окно или драйвер принтера без сохранения ваших установок.
12. | Кнопка Default | С щелчком на этой кнопке установки драйвера возвращаются к положению по умолчанию во время установки драйвера.

[К началу]

Предыдущая | Далее