Информация об изделии / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Соответствие стандартам безопасности
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi,
Скорость непрерывной печати (бумаги формата A4/Letter): |
Цветная печать: | Не менее 5 страниц в минуту
Только черно-белая печать: | Не менее 20 страниц в минуту
Первый отпечаток (бумаги формата A4/Letter): |
Цветная печать: | Менее чем через 25 секунд
Только черно-белая печать: | Менее чем через 16 секунд
Время разогрева: | Примерно 160 секунд (у модели на 220 В) или 150 секунд (у модели на 120 В)при нормальной температуре окружающего воздуха
Подача бумаги: | Автоматическая подача
Выравнивание загружаемой бумаги: | По центру для всех размеров
Загрузка бумаги: |
Многоцелевой лоток: | До 150 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON До 10 конвертов До 50 листов этикеток, толстой бумаги или прозрачных пленок
Нижний лоток для бумаги стандартного формата: | До 500 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
Дополнительный лоток емкостью 500 листов бумаги: | До 500 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
Выдача листов: | Для всех типов бумаги
Предельная выдача: | До 500 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
ОЗУ: | 16 Мбайт с расширением до 256 Мбайт (вам необходимо удалить стандартный модуль на 16 Мбайт и установить два модуля по 128 Мбайт, чтобы расширить оперативную память вашего принтера до 256 Мбайт)

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха: |
При работе: | от 10 до 32 °C
При хранении: | от 0 до 35 °C
Относительная влажность воздуха: |
При работе: | от 15 до 85%
При хранении: | от 30 до 85%
Максимальная высота над уровнем моря: | 2500 метров

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Стандарты безопасности:

Модель для США: | UL 1950 CSA C22.2 No.950
Модель для Европы: | Директива 73/23/EEC EN60950 ГОСТ Р 50377-92

Электромагнитная совместимость:

Модель для США: | FCC часть 15 подчасть B класс B
Модель для Европы: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR Pub. 22) класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Модель для Австралии: | AS/NZS 3548 класс B

### Меры безопасности при использовании лазера

Этот принтер сертифицирован как лазерное устройство класса 1 согласно стандарту на лазерные устройства Министерства здравоохранения и социального обеспечения США в соответствии с Законом о контроле за излучением по обеспечению здоровья и безопасности человека от 1968 г. Это означает, что данный принтер не является изделием с опасным для здоровья лазерным излучением.

Поскольку излучение, исходящее от лазера, полностью ограничивается пространством защитного корпуса и наружными крышками, то лазерный луч не может выйти за пределы принтера при обращении с ним пользователя.

### Нормативы Центра дозиметрических устройств и радиционной безопасности (США)

Центр дозиметрических устройств и радиционной безопасности Управления по делам продуктов питания и лекарственных средств правительства США ввел в действие нормативы для лазерных устройств с 2 августа 1976 г. Соблюдение указанных нормативов является обязательным для изделий, продаваемых на территории США. Этикетка, показанная ниже, указывает на соблюдение нормативов Центра дозиметрических устройств и радиционной безопасности. Этикетка должна быть прикреплена к лазерному устройству, реализуемому в США.

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и масса: |
Высота: | 511 мм
Длина: | 463 мм*
| *При выдвинутых всех лотках 620 мм
Ширина: | 559 мм
Масса: | Примерно 45 кг (без дополнительного оборудования) Примерно 39,5 кг (без дополнительного оборудования и расходных материалов)
Срок службы: | 5 лет или 500 000 страниц, в зависимости от того, что наступит раньше

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Модель на 110/120 В | Модель на 220/240 В
Напряжение | 120 В ± 10% | 220 В/240 В ± 10%
Номинальная частота | 50 Гц ± 3 Гц /60 Гц ± 3 Гц | 50 Гц ± 3 Гц /60 Гц ± 3 Гц
Рабочий ток | Менее 10 A | Менее 6 A
Потребляемая мощность | Менее 1000 Вт | Менее 1100 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Менее 30 Вт | Менее 30 Вт

[К началу]

Предыдущая | Далее