Как сделать / Замена расходных материалов

# Блок ленты переноса изображения

Подготовьте новый блок ленты переноса изображения для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение.

### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой блока ленты переноса изображения:

- Обязательно берите блок ленты переноса изображения за ручку. Не прикасайтесь к ленточному участку.

- Храните блок ленты переноса изображения в местах, не доступных для детей.

### Замена блока ленты переноса изображения

Выполните следующие действия по замене блока ленты переноса изображения:

| Выключите принтер.

| Откройте переднюю крышку.

| Отсоедините сборник использованного тонера.

|  | Примечание:

|  | При обращении со сборником использованного тонера постарайтесь не просыпать тонер.

|  | Положите сборник использованного тонера в безопасное место на время замены.

| Поверните большой рычаг против часовой стрелки в вертикальное положение.

| Вытяните блок формирования изображения из принтера.

|  | Примечание:

|  | Держите блок формирования изображения в безопасном месте во время замены. Запрещается касаться зеленого барабана.

| Поверните большой рычаг и правый рычаг по часовой стрелке в положения, показанные на рисунке.

| Плавно вытяните блок ленты переноса изображения примерно на 20 см. В этом положении ручка под действием пружины подскакивает вверх.

| Захватите блок ленты переноса изображения за ручку и медленно вытяните весь блок из принтера, наклоняя при этом блок слегка вниз.

| Выньте новый блок ленты переноса изображения из его упаковки.

|  | Примечание:

|  | Все новые блоки ленты переноса изображения снабжены штоком снятия натяжения, который вставлен в блок, с желтой ручкой в форме кольца. Пока не вытягивайте этот шток.

| Держа новый блок ленты переноса изображения за ручку, вдвиньте его в посадочное гнездо, при этом боковые полки блока должны лечь на направляющие рейки, когда вы будете заталкивать блок внутрь до упора.

| Удерживая блок ленты переноса изображения на месте посадки левой рукой, правой рукой вытяните шток снятия натяжения на себя за кольцо.

|  | Примечание:

|  | Шток снятия натяжения служит для предохранения ленты от повреждений при перевозке принтера и когда им не пользуются длительное время. Сохраните шток в надежном месте, чтобы вы могли его вставить обратно на место перед перевозкой принтера.

| Поверните большой рычаг и правый рычаг против часовой стрелки в положения, показанные на рисунке.

| Вновь установите снятый блок формирования изображения, при этом основание блока должно войти между направляющими рейками.

|  | Предостережение:

|  | Блок формирования изображения должен быть вставлен правильно. Иначе он повредит принтер.

|  | Примечание:

|  | Обязательно вдвиньте блок до конца в посадочное гнездо. В противном случае вы не сможете вернуть большой рычаг в положение, допускающее установку сборника использованного тонера.

| Поверните большой рычаг по часовой стрелке до фиксации на блоке формирования изображения, как показано ниже.

| Вновь установите сборник использованного тонера, постарайтесь не просыпать тонер.

| Закройте переднюю крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее