Как сделать / Замена расходных материалов

# Смазочный валик термозакрепителя

Подготовьте новый смазочный валик термозакрепителя для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение.

### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой смазочного валика термозакрепителя:

- Не касайтесь белой поверхности валика. Она покрыта силиконовым маслом.

- Если масло попадет на кожу вашего тела или на одежду, то немедленно смойте его.

- Валик всегда должен занимать горизонтальное положение. Не наклоняйте его и не прислоняйте его ни к чему, иначе масло вытечет, что приведет к ухудшению качества печати.

- Храните смазочный валик термозакрепителя в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Не бросайте отработавший смазочный валик термозакрепителя в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

| Смазочный валик термозакрепителя будет очень горячим, если принтер перед этим печатал. Выключите электропитание принтера и подождите, пока валик не остынет, прежде чем заменять его.

### Замена смазочного валика термозакрепителя

Выполните следующие действия по замене смазочного валика термозакрепителя:

| Отожмите рычаг и поднимите верхнюю крышку принтера.

| Поверните два рычага внутрь, как показано ниже.

| Захватите смазочный валик термозакрепителя за ручку и осторожно выньте его из принтера.

| Выньте новый смазочный валик термозакрепителя из его упаковки.

|  | Примечание

|  | Не касайтесь белой поверхности валика.

| Захватите новый смазочный валик термозакрепителя за ручку и опустите его в принтер так, чтобы два боковых клапана вошли в свои пазы на термозакрепителе.

| Разверните два рычага наружу, чтобы они зафиксировались сверху на смазочном валике термозакрепителя, как показано ниже.

| Осторожно закройте верхнюю крышку принтера так, чтобы она с щелчком зафиксировалась.

|  | Примечание:

|  | С закрытием передней крышки счетчик срока службы смазочного валика термозакрепителя возвращается в положение начала отсчета.

[К началу]

Предыдущая | Далее