Как сделать / Пользование драйвером принтера в Macintosh

# Изменение установок принтера

> Выбор качества печати
> Выполнение установки Качество печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета печати
> Использование водяного знака
> Печать с помощью блока двухсторонней печати
> Задание Расширенных установок

## Выбор качества печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков в пользу скорости печати или воспроизведения деталей. При необходимости иметь отпечатки высокого качества выберите более высокое значение разрешения. Однако помните, что это приведет к некоторому снижению скорости печати.

Имеется два уровня разрешения для печати принтера: 300 dpi и 600 dpi. Уровень 600 dpi обеспечивает высокое качество, точную печать, но на этом уровне печати предъявляются более высокие требования к объему памяти принтера и снижается скорость печати.

| Откройте диалоговое окно Основные установки .

| Включите кнопочный переключатель Автоматический в опции Качество печати. Затем установите ползунком регулировочной полосы желаемое разрешение печати Fast (Ускоренное) (300 dpi) или Fine (Четкое) (600 dpi).

|  | Примечание:

|  | Дополнительную информацию о функции Технологии улучшения разрешения см. в Оперативной справке.

|  | В случае неудачной печати или появления сообщения об ошибке, связанного с объемом памяти, выбор меньшего разрешения может позволить более успешно продолжить печатать.

[К началу]

## Выполнение установки Качество печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков через установки в драйвере принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор позволять ли принтеру выполнять установки автоматически, выбирать ли установку из списка предопределенных установок или настраивать собственные пользовательские параметры.

### Пользование установкой Автоматический

Когда включен кнопочный переключатель Автоматический в диалоговом окне Основные установки, драйвер принтера сам задает все частные установки в зависимости от установки цвета, которую вы выбрали. Цвет - это единственная установка, которую вам следует задать. В большинстве Macintosh-приложений предусмотрены установки Размер бумаги и Ориентация, которые отменяют аналогичные установки в драйвере принтера, однако если используемое программное приложение не делает этого, то вы должны проверить фактические установки в драйвере принтера.

| Примечание:

| Оперативная справка предоставляет дополнительную информацию об установках драйвера.

### Пользование предопределенными установками

Предопределенные установки помогают оптимизировать установки печати для получения определенного вида отпечатка, например презентационных документов или изображений, полученных видео- или цифровой камерой.

Выполните следующие действия, чтобы воспользоваться предопределенными установками:

| Включите кнопочный переключатель Расширенные в диалоговом окне Основные установки. Вы найдете Предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматический .

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в соответствии с типом документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например, Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отражаются в списке слева в диалоговом окне Основные установки.

Драйвер принтера предоставляет следующие предопределенные установки:

##### Автоматический (Нормальный)

Рекомендуется для нормальной печати, особенно фотографий.

##### Текст/График

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и графики, например, презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотоснимков.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных с использованием видеоввода, цифровой камеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance 4 автоматически регулирует контрастность, насыщенность и яркость в видеоданных оригинального изображения, чтобы получить более резкие и с более яркими цветами отпечатки. Эта установка не изменяет видеоданных оригинального изображения.

##### ColorSync

Автоматически регулирует цвета отпечатков для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### Автоматический (Высокое качество)

Рекомендуется для печати обычной печати, когда предпочтение отдается производству высококачественной печати.

##### Расширенный текст/график

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, содержащих текст и графики.

##### Продвинутая графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Продвинутое фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотоснимков и изображений, сфотографированных цифровой камерой.

### Настройка пользовательских параметров печати

Многим пользователям никогда не придется вводить собственные параметры печати вручную. И все же данный принтер предусматривает настройку пользовательских параметров печати, если вам потребуется более высокая степень управления параметрами отпечатка или вы захотите выполнить более детализированные установки, или просто захотите поэкспериментировать.

Выполните следующие действия по настройке собственных пользовательских параметров печати:

| Включите кнопочный переключатель Расширенные в диалоговом окне Основные установки, затем щелкните на кнопке Дополнительные установки . Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите Цветная или Черно-белая в качестве установки параметра Цвет, затем задайте другие установки. Подробнее о каждой установке см. оперативную справку.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы применить свои установки и вернуться в диалоговое окно Основные установки. Щелкните на кнопке Отмена для возвращения в диалоговое окно Основные установки без активизации своих установок.

#### Сохранение своих установок

Чтобы сохранить свои пользовательские установки, включите кнопочный переключатель Расширенные и щелкните на кнопке Сохранить установки в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих пользовательских установок в блоке Имя и щелкните на кнопке Сохранить . Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматический в диалоговом окне Основные установки.

| Примечание:

| Нельзя использовать имена предопределенных установок для своих пользовательских установок.

| Для удаления какой-либо пользовательской установки включите кнопочный переключатель Расширенные и щелкните на кнопке Сохранить установки в диалоговом окне Основные установки, выберите нужную установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем щелкните на кнопке Удалить.

| Вы не можете удалить предопределенные установки.

Если вы измените любую установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда выбрана одна из ваших пользовательских установок в списке Расширенные установки в диалоговом окне Основные установки, то выбранная в списке установка заменится на Пользовательскую установку. Пользовательская установка, выбранная ранее, не пострадает от этого изменения. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее вновь в списке текущих установок.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Функция Подогнать к размеру страницы в диалоговом окне Макет позволяет увеличивать или уменьшать размеры печатного документа в соответствии с заданным размером бумаги.

| Примечание:

| Коэффициент увеличения или уменьшения автоматически задается в соответствии с размером бумаги, выбранном в диалоговом окне Параметры бумаги.

| Возможность изменения или уменьшения коэффициента, задаваемого в диалоговом окне Параметры бумаги, отсутствует.

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Подогнать к размеру страницы .

| Выберите желаемый размер бумаги в ниспадающем списке Выходной размер бумаги . Страница будет отпечатана в размер выбранной бумаги.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы ввести в действие установки.

[К началу]

## Изменение макета печати

При "макетной печати" печатаются две или четыре страницы на одном листе и, чтобы задать порядок печати, автоматически изменяется размер каждой страницы с целью подгонки ее к выбранному размеру бумаги. Можно также выбрать печать документов с окантовкой их контурной рамкой.

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Макет печати , затем щелкните на пункте Установки макета печати . Откроется диалоговое окно Установки макета печати.

| Выберите число страниц, которое вы хотите отпечатать на одном листе бумаги.

| Выберите порядок страниц, в котором они будут печататься на каждом листе.

|  | Примечание:

|  | Выбор порядка страниц зависит от того, какие были ранее выбраны страницы и ориентация бумаги.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы закрыть диалоговое окно Установки макета печати.

| Установите флажок в клетке опции Печатать рамку в диалоговом окне Макет при желании напечатать страницы в рамках.

| Щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Макет, чтобы ввести в действие установки.

[К началу]

## Использование водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы использовать водяной знак на своем документе. В диалоговом окне Макет вы можете выбрать нужный водяной знак из списка предустановленных водяных знаков или вы можете выбрать файл точечной графики (PICT), или текстовый файл в качестве собственного пользовательского водяного знака. Диалоговое окно Макет дает вам возможность выполнять различные частные установки водяного знака. Например, вы можете выбрать размер, яркость и расположение своего водяного знака.

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Установки водяного знака и выберите нужный водяной знак в ниспадающем списке Водяной знак.

| Выберите место на странице, где вы хотите напечатать водяной знак, и в окне предварительного просмотра перетащите курсором мыши выбранное изображение водяного знака в нужное место. Также, когда вы захотите изменить размер водяного знака, вручную измените курсором мыши в сторону увеличения или уменьшения границы знака.

| Отрегулируйте яркость изображения водяного знака с помощью ползунка регулировочной полосы Яркость.

| Что касается собственного текстового водяного знака, то вы можете повернуть его, введя нужное значение в градусах в окне Угол. Или установить флажок в клетке опции Поворачивать мышью и поворачивать текстовый водяной знак указателем мыши в окне предварительного просмотра.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы ввести в действие установки.

### Изготовление нового водяного знака

Вы можете сделать новый текстовый водяной знак или водяной знак точечной графики следующим образом.

##### Изготовление текстового водяного знака

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Установки водяного знака и щелкните на пункте Новый/Удалить.

| Щелкните на команде Добавить текст в диалоговом окне Пользовательский водяной знак.

| Введите с клавиатуры текстовый водяной знак в окне Текст и выберите нужный Шрифт и Стиль, а затем щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Текстовый водяной знак.

| Введите с клавиатуры имя файла в окне Имя и щелкните на кнопке Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Чтобы отредактировать сохраненный текстовый водяной знак, выберите его в окне Список и щелкните на команде Редактировать текст. По окончании редактирования обязательно щелкните на кнопке OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

|  | Для удаления сохраненного текстового водяного знака выберите его в окне Список и щелкните на команде Удалить. После удаления текстового водяного знака, обязательно щелкните на кнопке Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохранный пользовательский водяной знак из ниспадающего списка Установки водяного знака. Затем щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Макет.

##### Изготовление водяного знака точечной графики

Перед изготовлением собственного пользовательского водяного знака вы должны подготовить файл точечной графики (PICT).

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Установки водяного знака и щелкните на пункте Новый/Удалить.

| Щелкните на команде Добавить файл в формате PICT в диалоговом окне Пользовательский водяной знак.

| Выберите файл в формате PICT и щелкните на команде Преобразовать. Когда вы щелкните на команде Создать, водяной знак появится в окне предварительного просмотра.

| Введите с клавиатуры имя файла в окне Сохранить преобразованный файл как и щелкните на кнопке Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Для удаления сохраненного водяного знака выберите его в окне Список и щелкните на кнопке Удалить. После удаления текстового водяного знака, обязательно щелкните на кнопке Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохранный пользовательский водяной знак из ниспадающего списка Установки водяного знака. Затем щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Макет.

[К началу]

## Печать с помощью блока двухсторонней печати

Блок двухсторонней печати производит печать на обеих сторонах листа бумаги. При печати для последующего сшивания листов подшивочное поле может задаваться так, как требуется для обеспечения нужного порядка страниц.

В случае использования печати для последующей подшивки листов блок двухсторонней печати должен быть установлен и активизирован в драйвере принтера. Вы можете активизировать блок двухсторонней печати, закрыв окно Селектора после выбора значка AL-C1000 . Однако блок двухсторонней печати активизируется автоматически с установкой его на принтер и правильным подключением к компьютеру.

Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON рекомендует использование функцию двухсторонней печати. Дополнительную информацию о программе ENERGY STAR program ® см. Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® .

| Щелкните на значке Макет в диалоговом окне Основные установки. Откроется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок в клетке опции Блок двухсторонней печати .

| Задайте положение подшивки Слева, Сверхуили Справа.

| Щелкните на пункте Установки двухсторонней печати , чтобы открыть диалоговое окно Установки двухсторонней печати.

| Задайте размер Подшивочного поля для лицевой и задней стороны листа бумаги.

| Выберите лицевую или заднюю сторону листа бумаги в качестве стартовой страницы для начала печати.

| Щелкните на кнопке OK , чтобы закрыть диалоговое окно Установки двухсторонней печати.

| Щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Макет, чтобы ввести в действие выполненные установки.

[К началу]

## Задание Расширенных установок

Вы можете задать множество установок в диалоговом окне Расширенные установки, например, Защита страницы. Для открытия диалогового окна щелкните на значке Расширенные установки в диалоговом окне Основные установки.

1. | Offset (Смещение) | Производится тонкая подгонка положения области печати данных на странице.
2. | Front Top (Верхний отступ на лицевой стороне листа) | Регулируется вертикальное положение области печати данных на лицевой стороне листа.
3. | Front Left (Левый отступ на лицевой стороне листа) | Регулируется горизонтальное положение области печати данных на лицевой стороне листа.
4. | Back Top (Верхний отступ на обратной стороне листа) | Регулируется вертикальное положение области печати данных на обратной стороне листа при печати с помощью дополнительного Блока двухсторонней печати.
5. | Back Left (Левый отступ на обратной стороне листа) | Регулируется горизонтальное положение области печати данных на обратной стороне листа при печати с помощью дополнительного Блока двухсторонней печати.
6. | Опция Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы драйвер принтера анализировал печатные данные и автоматически переключал принтер на монохромный режим работы, когда печатные данные имеют только черно-белый цвет.
7. | Опция Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги) | При установке флажка в клетке этой опции принтер производит печать на загруженной бумаги вне зависимости от ее формата.
8. | Опция Auto Continue (Автоматически продолжать) | При установке флажка в клетке этой опции принтер продолжает печатать, игнорируя факт наличия ошибки размера бумаги и нехватки объема памяти.
9. | Опция Skip Blank Page (Пропускать пустые страницы) | Данная опция позволяет не печатать пустые страницы.
10. | Опция Avoid Page Error (Игнорировать ошибку превышения количества страниц) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы игнорировать ошибки Превышение печатных возможностей принтера в случае, когда для печати данных требуется большой объем памяти, например, при печати документов с разнообразными сложными шрифтами или сложной графикой. Простановка флажка в клетке этой опции замедляет печать документа.
11. | Опция Adjust line thickness (Отрегулировать толщину линий) | Регулируется ширина печатных линий.
12. | Кнопка Default (По умолчанию) | Возвращает к начальным установкам.
13. | Кнопка Select (Выбрать) | Выбирается папка сохраненных в буферной памяти файлов.
14. | Кнопка Cancel (Отмена) | С щелчком на этой кнопке покидается диалоговое окно или драйвер принтера без сохранения выполненных установок.
15. | Кнопка OK | С щелчком на этой кнопке сохраняются выполненные установки и покидается диалоговое окно или драйвер принтера. Установки действуют до того момента, пока не будут сделаны новые установки, по окончании которых будет снова произведен щелчок на кнопке OK .

[К началу]

Предыдущая | Далее