Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Интерфейсная карта

> Установка интерфейсной карты
> Удаление интерфейсной карты

Вы можете установить дополнительную интерфейсную карту в дополнение к встроенным параллельному интерфейсу и USB-интерфейсу чтобы расширить сетевые возможности принтера. Ниже перечислены интерфейсные карты EPSON, совместимые с данным принтером.

Номер модели | Название
C12C82391 | Интерфейсная карта Ethernet

| Примечание:

| Звездочка () заменяет последнюю цифру в каталожных номерах интерфейсных карт; эта цифра разная для различных стран-импортеров.

Если вы не уверены, нужен ли вам дополнительный интерфейс или хотите узнать больше об интерфейсах, обратитесь к дилеру.

### Замечания о доступных способах печати в сети

В следующей таблице перечислены доступные способы печати в сети в зависимости от используемой операционной системы.

Операционная система | Способы печати
Windows NT 4.0/2000 | LPR, EpsonNet Direct Print
Windows 95/98/Me | EpsonNet Direct Print
Macintosh | AppleTalk

##### Печать не поддерживается в NetBEUI, IPX/SPX (NetWare) и IPP.

Используйте EpsonNet WebAssist для отключения сетевых установок NetBEUI и NetWare следующим образом:

Для NetBEUI: | Выберите команду Disable (Отключить) для пункта NetBEUI в окне NetBEUI .
Для NetWare: | Выберите команду Disable (Отключить) для пункта NetWare в окне NetWare .

См. "EpsonNet WebAssist" в главе 10 Руководства администратора, прилагаемого к интерфейсной карте C12C82391.

### Ограничения в использовании межсетевого интерфейса EpsonNet NDPS Gateway

Межсетевой интерфейс EpsonNet NDPS Gateway не поставляется с принтером EPSON AcuLaser C1000 и интерфейсной картой C12C82391. Однако вы уже имеете межсетевой интерфейс EpsonNet NDPS Gateway, ознакомьтесь со следующими ограничениями.

Межсетевой интерфейс EpsonNet NDPS Gateway автоматически создает агенты-принтеры, пользуясь программой блокировок EPSONPAP.NLM сетевого администратора. Эти агенты-принтеры нельзя использовать. Поэтому обязательно удалите их.

Агенты-принтеры создаются со следующими именами.

Агенты-принтеры с протоколом обмена IPX: | AL-C1000 и последние 6 цифр MAC-адреса
Агенты-принтеры LPR: | AL-C1000 и последние 6 цифр MAC-адреса@IP

Дополнительную информацию об автоматическом создании принтеров общего пользования см. в разделе "Automatic Creation" оперативного руководства EpsonNet NDPS Gateway Online Guide.

## Установка интерфейсной карты

Выполните следующие указания по установке дополнительной интерфейсной карты:

| Предостережение:

| Перед установкой интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к разрядам статического электричества.

| Примечание:

| При печати в сети требуется больше памяти, чем при других соединениях. Поэтому для увеличения возможностей принтера увеличьте объем его памяти.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Отверните винты крепления щитка интерфейсного слота с краю на левой стороне принтера и снимите щиток.

|  | Примечание:

|  | Сохраните щиток в надежном месте. Вам будет необходимо установить его вновь, если в будущем вы удалите интерфейсную карту.

| Задвиньте интерфейсную карту в слот, а затем затолкните ее с усилием, чтобы штыревые контакты на дальнем конце интерфейсной карты плотно вошли во внутреннее розеточное гнездо слота.

| Закрепите интерфейсную карту двумя винтами.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки интерфейсной карты, распечатайте карту состояния принтера. Подробности см. Печать карты состояния принтера. Если интерфейсная карта не указана в карте состояния принтера, то попытайтесь переустановить интерфейсную карту и добейтесь, чтобы интерфейсная карта была надежно закреплена в слоте принтера.

[К началу]

## Удаление интерфейсной карты

Выполните следующие действия по удалению интерфейсной карты:

| Предостережение:

| Перед удалением интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к разрядам статического электричества.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Отверните винты крепления интерфейсной карты к принтеру.

| Осторожно, но уверенно вытяните интерфейсную карту из внутреннего розеточного гнезда слота.

| Установите оригинальный интерфейсный щиток слота (который вы сняли со слота, когда устанавливали интерфейсную карту) на прежнее место теперь над пустым слотом. Закрепите щиток двумя винтами.

| Храните снятую интерфейсную карту в антистатическом пакете, например в таком, в каком вы ее приобрели.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее