Решение проблем

# Световые индикаторы Готовности к работе и Ошибок

Состояние световых индикаторов Готовности к работе (зеленый) и Ошибок (красный) сверху принтера может быть первым указанием на наличие неисправности. Состояние световых индикаторов (непрерывное горение, погашенное состояние или прерывистое мигание) отражает состояние принтера, как описано ниже.
В диалоговом окне Status Alert (Предупреждение о состоянии принтера) утилиты EPSON Status Monitor 3 указывается, какого типа произошла ошибка, и предлагаются возможные меры по ее устранению. Просмотрите этот раздел и найдите описание того проблемного состояния, в котором находится ваш принтер, а затем следуйте предлагаемым мерам по устранению неисправности в порядке их предложения, пока полностью не устраните неисправность.

> 1. Световой индикатор готовности к работе
> 2. Световой индикатор ошибок

Световой индикатор готовности к работе (зеленый) | Световой индикатор ошибок (красный) | Состояние принтера
Не горит | Не горит | Отключено питание принтера.
Горит | Не горит | Принтер готов к работе или распечатывает задание на печать. Чтобы получить информацию о текущем состоянии принтера, проверьте показания утилиты EPSON Status Monitor 3.
Мигает | Не горит | Принтер прогревается, получает данные для печати или настраивается к печати.
Мигает редко | Не горит | Расходные материалы почти полностью израсходованы. Просмотрите предупреждающее сообщение утилиты EPSON Status Monitor 3 и восполните запасы расходного материала на принтере.
Горит | Мигает | Произошла ошибка, которая может быть легко устранена. Для ознакомления с возможными мерами устранения ошибки просмотрите предупреждающее сообщение утилиты EPSON Status Monitor 3.
Горит | Горит | Открыта крышка принтера, в загрузочном лотке принтера отсутствует бумага, смятая бумага застряла внутри принтера. В случае печати с применением блока двухсторонней печати убедитесь, что установка размера бумаги правильна.
Мигает | Горит | Произошла ошибка в протоколе обмена. Попробуйте выключить и затем снова через некоторую паузу включить принтер. Если после этого сообщение об ошибке не исчезнет, то обратитесь за помощью к дилеру или имеющему необходимую квалификацию специалисту.
Не горит | Горит | Произошла ошибка. Попробуйте выключить и затем снова через некоторую паузу включить принтер. Если после этого сообщение об ошибке не исчезнет, то обратитесь за помощью к дилеру или имеющему необходимую квалификацию специалисту.
Попеременное мигание обоих световых индикаторов.

| Примечание:

| Если неисправность сохраняется после использования предложенных в данном разделе мер, то обратитесь за технической поддержкой к дилеру.

[К началу]

Далее