Указания по технике безопасности

# Меры предосторожности

Обязательно соблюдайте эти меры предосторожности для обеспечения безопасной и эффективной работы:

- Так как принтер без дополнительного оборудования и расходных материалов весит примерно 39,5 кг, вы не должны поднимать или переносить его в одиночку. Принтер должны переносить не менее двух человек, которые подхватывают его в местах, показанных ниже.

- Не допускайте касания термозакрепителя, на поверхности корпуса которого нанесена надпись CAUTION (ОСТОРОЖНО!) Hot Surface Avoid Contact (Горячая поверхность! Не прикасаться!), или к деталям вокруг него. Если принтером только что пользовались, то термозакрепитель и детали вокруг него могут быть очень горячими.

> * CAUTION Hot Surface Avoid Contact (ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!)

- Не трогайте деталей внутри принтера, если только это не требуется по инструкциям данного руководства.

- Не устанавливайте детали принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер имеет прочную конструкцию, грубым обращением можно повредить его.

- При замене тонерных картриджей, блоков формирования изображения и смазочных валиков термозакрепителя всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Не пытайтесь переделывать или разбирать картридж. Его нельзя повторно наполнять тонером.

- Не трогайте тонер руками и не допускайте попадания тонера в глаза.

- Не бросайте отработавших картриджей, смазочных валиков термозакрепителя или коллекторов использованного тонера в огонь, так как они могут взорваться и причинить травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

- Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонерным картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения их от образования на них конденсата.

- Держите смазочный валик термозакрепителя всегда в горизонтальном положении. Не наклоняйте или не прислоняйте к чему-либо, так как это может привести к утечке масла и последующему снижению качества печати.

- Вынутый из упаковки блок формирования изображения не подвергайте воздействию комнатного света дольше, чем это необходимо для операции установки. Внутри блока находится зеленый светочувствительный барабан. Передержка барабана на свету может повредить его и вызвать появление затемненных или, наоборот, светлых участков на отпечатанной странице. Она также сокращает срок службы фотобарабана. Закрывайте блок светонепроницаемой тканью, если вам приходится держать его вне принтера длительное время.

- Старайтесь не поцарапать поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхность. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего пары солей или вызывающих коррозию газов (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха.

- Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей.

- Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера, чтобы избежать его перегрева.

- Не пользуйтесь розетками, к которым подключены другие электроприборы.

- Используйте розетку, ток в которой соответствует электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Далее