Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка бумаги

> Многоцелевой лоток
> Нижний лоток для бумаги стандартного формата
> Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в многоцелевой лоток, нижний лоток для бумаги стандартного формата и в дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов. Если вы пользуетесь такими специальными носителями, как Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON или конверты, то см. также Печать на специальных носителях.

## Многоцелевой лоток

Многоцелевой лоток - это самый универсальный источник подачи бумаги, допускающий закладку бумаги различных размеров и типов носителей. Подробности см. Многоцелевой лоток .

Выполните следующие действия по закладке бумаги в многоцелевой лоток:

| Откройте многоцелевой лоток, поднимите подставку для бумаги у многоцелевого лотка, чтобы в него можно было заложить носитель требуемого размера.

| Выдвиньте направляющие наружу до упора.

| Заложите стопку требуемого носителя печатной стороной вниз, затем плотно пододвиньте направляющие к сторонам стопки.

| Задайте установку Размер бумаги для многоцелевого лотка, соответствующий размеру загруженного носителя в драйвере принтера. Пользователи операционной системы Windows щелкните на пункте Настройка принтера в меню Дополнительные установки, а затем измените установку Размер бумаги в диалоговом окне Настройка принтера. Пользователи компьютера Macintosh щелкните на пункте Настройка в меню Селектор, а затем щелкните на пункте Настройка принтера. Потом измените установку Размер бумаги в диалоговом окне Настройка принтера.

[К началу]

## Нижний лоток для бумаги стандартного формата

Кроме простой бумаги вы можете также закладывать в нижний лоток для бумаги стандартного формата специальные носители, например, бумагу для цветных струйных принтеров EPSON. Подробности см. Нижний лоток для бумаги стандартного формата .

Выполните следующие действия по закладке бумаги в нижний лоток для бумаги стандартного формата:

| Извлеките лоток из принтера.

| Надавите на металлическую пластину на лотке до защелкивания ее в утопленном положении.

| Надавите на боковую часть направляющих и сдвиньте их наружу настолько, чтобы можно было заложить в лоток бумагу нужного размера.

| Распустите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите торцами стопки бумаги о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку правильно, когда вы печатаете на простой бумаге, попробуйте перевернуть стопку бумаги и заложить ее вновь в лоток.

| Вставьте стопку бумаги в лоток, выравнивая ее по заднему и правому бортикам кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в лоток слишком много бумаги, то принтер может заклиниваться.

| Подвиньте направляющие к стопке бумаги с легким касанием ее краев. Обязательно отрегулируйте направляющую узкой стороны бумаги, чтобы она указывала на метку размера в соответствии с заложенной бумагой.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь в том, что вы правильно отрегулировали положение направляющей узкой стороны бумаги, потому что принтер автоматически проверяет размер бумаги, заложенной в лоток, по положению этой направляющей.

| Вдвиньте лоток в принтер до упора.

[К началу]

## Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов

Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов предназначен для закладки в него бумаги, которой вы пользуетесь регулярно и в больших количествах. Лоток вмещает 500 листов, что увеличивает ваши возможности по закладке бумаги до 1150 листов, когда многоцелевой лоток, нижний лоток для бумаги стандартного формата и дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов загружены бумагой до их максимальной вместимости.

Помимо простой бумаги вы можете также закладывать в этот лоток специальные носители, например, бумагу для цветных струйных принтеров EPSON. Подробности см Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов .

Выполните следующие действия по закладке бумаги в дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов:

| Извлеките лоток из принтера.

| Надавите на металлическую пластину на лотке до защелкивания ее в утопленном положении.

| Надавите на боковую часть направляющих и сдвиньте их наружу настолько, чтобы можно было заложить в лоток бумагу нужного размера.

| Распустите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите торцами стопки бумаги о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку правильно, когда вы печатаете на простой бумаге, попробуйте перевернуть стопку бумаги и заложить ее вновь в лоток.

| Вставьте стопку бумаги в лоток, выравнивая ее по заднему и правому бортикам кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в лоток слишком много бумаги, то принтер может заклиниваться.

| Подвиньте направляющие к стопке бумаги с легким касанием ее краев. Обязательно отрегулируйте направляющую узкой стороны бумаги, чтобы она указывала на метку размера в соответствии с заложенной бумагой.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь в том, что вы правильно отрегулировали положение направляющей узкой стороны бумаги, потому что принтер автоматически проверяет размер бумаги, заложенной в лоток, по положению этой направляющей.

| Вдвиньте лоток в принтер до упора.

[К началу]

Предыдущая | Далее