Как сделать

# Программа Шрифты EPSON BarCode Fonts

> Требования к компьютерной системе
> Установка программы Шрифты EPSON BarCode Fonts
> Печать шрифтами EPSON BarCode Fonts
> Характеристики шрифтов EPSON BarCode Fonts

Программа Шрифты EPSON BarCode Fonts позволяет легко создавать и печатать много типов штриховых кодов.

Обычно создание штрихового кода является трудоемкой операцией, требующей задания многочисленных кодов команд, например, Start bar (Стартовый штрих), Stop bar (Стоповый штрих) и OCR-B (стандартного шрифта В для оптического считывания знаков), дополнительно к самим знакам штрихового кода. Тем не менее программа Шрифты EPSON BarCode Fonts создана с возможностью автоматического добавления указанных кодов, облегчая тем самым печать штриховых кодов в соответствии с разными стандартами на них.

Программа Шрифты EPSON BarCode Fonts поддерживает следующие типы штриховых кодов:

Стандарт штрихового кода | Шрифт EPSON BarCode | Стандартный шрифт В для оптического считывания знаков | Контрольный разряд | Примечания
EAN | EPSON EAN-8 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (сокращенный вариант), применяемые в Европе.
EPSON EAN-13 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (нормальный вариант), применяемые в Европе.
UPC-A | EPSON UPC-A | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-A, применяемые в США.
UPC-E | EPSON UPC-E | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-E, применяемые в США.
Code39 | EPSON Code39 | Нет | Нет | Печать стандартного шрифта В для оптического считывания знаков и контрольные разряды могут быть заданы в названии шрифта.
EPSON Code39 CD | Нет | Да
EPSON Code39 CD Num | Да | Да
EPSON Code39 Num | Да | Нет
Code128 | EPSON Code128 | Нет | Да | Создает штриховые коды Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF) | EPSON ITF | Нет | Нет | Печать стандартного шрифта В для оптического считывания знаков и контрольные разряды могут быть заданы в названии шрифта.
EPSON ITF CD | Нет | Да
EPSON ITF CD Num | Да | Да
EPSON ITF Num | Да | Нет
Codabar | EPSON Codabar | Нет | Нет | Печать стандартного шрифта В для оптического считывания знаков и контрольные разряды могут быть заданы в названии шрифта.
EPSON Codabar CD | Нет | Да
EPSON Codabar CD Num | Да | Да
EPSON Codabar Num | Да | Нет

## Требования к компьютерной системе

Для пользования программой Шрифты EPSON BarCode Fonts используемая компьютерная система должна отвечать следующим требованиям:

Компьютер: | Серии IBM PC или IBM-совместимый с центральным процессором i386SX или более высокого уровня
Операционная система: | Microsoft Windows Me/98/95, Windows 2000, Windows NT 4.0
Жесткий диск: | Свободная область памяти 15-30 Kбайт, в зависимости от шрифта.

| Примечание:

| Шрифты EPSON BarCode Fonts можно применять только с драйверами принтеров EPSON.

[К началу]

## Установка программы Шрифты EPSON BarCode Fonts

Выполните следующие действия по установке программы EPSON BarCode Fonts. Здесь описана установка программы в операционных системах Windows 95/98/Me; процедура установки в других операционных системах Windows отличается незначительно.

| Включите компьютер и запустите операционную систему Windows.

| Вставьте компакт-диск или дискету с программой Шрифты EPSON BarCode Fonts в соответствующий дисковод.

| Щелкните на кнопке Пуск, укажите на пункт Настройка, затем щелкните на пункте Панель управления.

| Дважды щелкните на пункте Шрифты.

| В меню Файл выберите пункт Установить новый шрифт.

| Выберите соответственно дисковод компакт-дисков или дискет, а затем выберите папку BarCode Fonts в списке Папки.

| В блоке Список шрифтов выберите шрифт BarCode Font, который вы хотите установить, или щелкните на кнопке Выбрать все , чтобы установить все шрифты из программы Шрифты EPSON BarCode Fonts.

| Щелкните на кнопке OK. Выбранные из программы EPSON BarCode Fonts шрифты устанавливаются в папке Шрифты Windows.

[К началу]

## Печать шрифтами EPSON BarCode Fonts

Выполните следующие действия по созданию и печати штриховых кодов с использованием шрифтов EPSON BarCode Fonts. В последующих указаниях используется программное приложение Microsoft WordPad. Фактическая процедура может слегка отличаться, если вы печатаете из других программных приложений.

| Откройте документ в своем программном приложении и введите символы, которые вы хотите преобразовать в штриховой код.

| Выберите символы, затем выделите пункт Шрифт в меню Формат.

| Выберите шрифт EPSON BarCode Font, который вы хотите использовать, после чего установите размер шрифта и щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | При печати штриховых кодов в Windows 2000/NT 4.0 вы не сможете задавать размеры шрифтов более 96 пунктов.

| Выбираемые вами символы появляются на экране в виде штриховых кодов, показанных ниже.

| Выделите пункт Печать в меню Файл, затем выберите свой принтер EPSON и щелкните на пункте Свойства . Выполните следующие установки в драйвере принтера:

| Драйвер цветного принтера
Цвет | Черный
Качество печати | 600 dpi
Экономия тонера | Не задано
Опции масштабирования | Не задано
Графический режим (доступен в диалоговом окне Расширенные установки вкладки Дополнительные установки) | (не доступен)
Режим печати (доступен в диалоговом окне Дополнительные установки вкладки Основные установки) | Стандартный

| Щелкните на кнопке OK , чтобы напечатать штриховой код.

|  | Примечание:

|  | При наличии ошибки в строке символов штрихового кода, например, некорректных данных, штриховой код будет напечатан так, как он показан на экране монитора, но его не сможет распознать устройство считывания штрихового кода.

### Указания по вводу и форматированию штриховых кодов

Обращайте внимание на следующее при вводе и форматировании символов штриховых кодов:

- Не применяйте затенений или специального форматирования символов, например полужирный, курсив или подчеркивание.

- Печатайте штриховые коды только в черно-белом режиме.

- Для поворота символов задавайте только углы 90°, 180° и 270°.

- В своем приложении отключите все установки автоматического ввода разрядки символов и разбивки слов.

- Не применяйте через свое приложение функций по увеличению или уменьшению размеров символов только в вертикальном или в горизонтальном направлении.

- В своем приложении отключите все установки автоматической корректировки орфографии, грамматики, пробелов и т. п.

- Чтобы еще легче отличать штриховые коды от остального текста в документе, задайте в используемом программном приложении отображение на экране текстовых символов таких, как знаки конца абзацев, меток табуляции и др.

- Так как после выбора шрифта EPSON BarCode Font автоматически добавляются специальные символы, например, Стартовый штрих и Стоповый штрих, то в напечатанном штриховом коде будет больше символов, чем вы ввели изначально.

- Для достижения отличных результатов назначайте только те размеры шрифтов, которые рекомендованы в разделе Характеристики шрифтов EPSON BarCode Fonts для того шрифта EPSON BarCode Font, которым вы пользуетесь. Штриховые коды других размеров могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов.

| Примечание:

| В зависимости от плотности печати либо от качества или цвета бумаги штриховые коды могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов. Напечатайте пробный образец и убедитесь в читаемости штриховых кодов, прежде чем печатать их в больших количествах.

[К началу]

## Характеристики шрифтов BarCode Fonts

В этом разделе содержатся подробные сведения об условиях ввода символов для каждого шрифта EPSON BarCode Font.

#### EPSON EAN-8

- EAN-8 - это сокращенная восьмиразрядная версия штрихового кода по стандарту EAN.

- Поскольку контрольный разряд добавляется автоматически, можно вводить только 7 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 7 символов
Размер шрифта | От 52 до 130 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры 52, 65 (нормальный), 97,5 и 130 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON EAN-8

#### EPSON EAN-13

- EAN-13 - это стандартный 13-разрядный штриховой код EAN.

- Так как контрольный разряд добавляется автоматически, то можно вводить только 12 символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 12 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON EAN-13

#### EPSON UPC-A

- UPC-A - это стандартный штриховой код UPC-A, заданный в соответствии Американским универсальным кодом продуктов (Техническое руководство по символике Американского универсального кода).

- Поддерживаются только основные универсальные коды продуктов. Дополнительные коды не поддерживаются.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 11 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON UPC-A

#### EPSON UPC-E

- UPC-E - это штриховой код UPC-A, отбрасывающий незначащие нули (удаляет дополнительные нули), и заданный в соответствии Американским универсальным кодом продуктов (Техническое руководство по символике Американского универсального кода).

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 6 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

- Числовой "0"

##### Образец отпечатка

EPSON UPC-E

#### EPSON Code39

- Доступны четыре шрифта кода Code39, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от его общей длины, в соответствии со стандартом на код Code39. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать их взаимного перекрытия.

- Пробелы в штриховых кодах Code39 следует вводить как символы подчеркивания "_".

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды шагом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code39, штриховой код не будет правильным.

Тип символов | Буквенно-цифровые символы (от A до Z, от 0 до 9) Символы ( -. пробел $ / + %)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда шрифт OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда шрифт OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая чистая зона

- Контрольный разряд

- Стартовый/Стоповый штрих

##### Образец отпечатка

EPSON Code39 | EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num | EPSON Code39 CD Num

#### EPSON Code128

- Шрифты Code128 поддерживают кодовые наборы A, B и C. Когда кодовый набор, состоящий из строки символов, изменяется в середине строки, автоматически вставляется код преобразования.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от его общей длины, в соответствии со стандартом на код Code128. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать их взаимного перекрытия.

- Некоторые программные приложения автоматически удаляют пробелы в конце строк или заменяют многократные пробелы шагом табуляции. Штриховые коды с пробелами могут печататься неправильно в тех приложениях, которые автоматически стирают пробелы в конце строк или заменяют многократные пробелы на шаг табуляции.

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды символом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code128, штриховой код не будет правильным.

Тип символов | Все символы ASCII (всего 95)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | От 26 до 104 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая чистая зона

- Стартовый/Стоповый штрих

- Контрольный разряд

- Символ смены кодового набора

##### Образец отпечатка

EPSON Code128

#### EPSON ITF

- Шрифты EPSON ITF соответствуют американскому стандарту USS Interleaved 2-of-5.

- Доступны четыре шрифта EPSON ITF, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и шрифт OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от его общей длины, в соответствии со стандартом Interleaved 2-of-5. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать их взаимного перекрытия.

- Согласно стандарту Interleaved 2 of 5 каждые два символа воспринимаются как один набор. При нечетном числе символов, программа шрифта EPSON ITF автоматически добавляет ноль к началу строки символов.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда шрифт OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда шрифт OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая чистая зона

- Стартовый/Стоповый штрих

- Контрольный разряд

- Числовой "0" (добавляется при необходимости к началу строки символов)

##### Образец отпечатка

EPSON ITF | EPSON ITF CD
EPSON ITF Num | EPSON ITF CD Num

#### EPSON Codabar

- Доступны четыре шрифта Codabar, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и шрифт OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от его общей длины, в соответствии со стандартом Codabar. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать их взаимного перекрытия.

- Когда введен Стартовый или Стоповый штрих, программа шрифта Codabar автоматически вставляет дополнительный символ.

- Если не введен ни Стартовый, ни Стоповый штрих, то эти штрихи автоматически вставляются программой как буква A.

Тип символа | Цифры (от 0 до 9) Символы ( - $ : / . +)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда шрифт OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта. Когда шрифт OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows 2000/NT). Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левая/правая чистая зона

- Стартовый/Стоповый штрих (если не введен)

- Контрольный разряд

##### Образец отпечатка

EPSON Codabar | EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num | EPSON Codabar CD Num

[К началу]

Предыдущая