Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Блок двухсторонней печати

> Установка блока двухсторонней печати
> Снятие блока для двухсторонней печати

Дополнительный блок двухсторонней печати (C813471) позволяет вам автоматически печатать с двух сторон на бумаге (A4/Letter).

Чтобы установить блок двухсторонней печати, см. следующий раздел или Руководство по его установке.

| Примечание:

| Для двухсторонней печати требуется больше памяти, чем при других способах печати. Поэтому для увеличения возможностей принтера увеличьте объем памяти принтера.

## Установка блока двухсторонней печати

Выполните следующие действия по установке блока двухсторонней печати:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Встаньте справа от принтера и выверните винты на правой крышке принтера.

| Откройте правую крышку принтера.

| Снимите крышку правой боковины с принтера, затем втолкните боковину принтера до защелкивания ее в закрытом положении.

|  | Примечание:

|  | Крышку боковины нельзя снять, если правая крышка принтера закрыта.

|  | Сохраните крышку правой боковины и два винта в надежном месте, поскольку они вам потребуются при снятии блока двухсторонней печати.

| Распакуйте блок двухсторонней печати и удалите липкую ленту, фиксирующую крышку блока в закрытом положении.

| Поднимите блок двухсторонней печати двумя руками и вставьте его в принтер справа с обеспечением плотной посадки, чтобы контакты внутренних электрических разъемов сочленились надежно с защелкиванием..

|  | Примечание:

|  | При установке блока двухсторонней печати нажмите с усилием сзади блока в месте, указанном стрелкой, чтобы убедиться в том, что захваты защелок полностью вошли в посадочные гнезда на принтере. Неправильная установка может привести к застреванию бумаги.

| Откройте крышку блока двухсторонней печати.

|  | Предостережения:

|  | При открывании крышки придерживайте блок на месте другой рукой. Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера до того, как вы закрепите его винтами на месте посадки.

|  | Многоцелевой лоток должен быть открыт, иначе вы не сможете открыть крышку блока двухсторонней печати.

| Закрепите блок на месте посадки двумя винтами, приложенными к нему.

|  | Предостережение:

|  | Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера до того, как вы закрепите его винтами на месте посадки. Поэтому для надежности ваш помощник должен удерживать его на месте посадки, пока вы будете заворачивать крепежные винты.

| Закройте крышку блока.

| Откройте правую крышку принтера.

| Вытяните небольшую пластмассовую деталь, прикрепленную к самоубирающемуся шнуру с правой стороны блока для двусторонней печати.

| Присоедините пластмассовую деталь к крюку справа, как показано на рисунке.

| Осторожно закройте правую крышку принтера.

| Подсоедините вновь все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

Чтобы удостовериться в правильности установки блока двухсторонней печати, напечатайте карту состояния принтера. Подробности см. Печать карты состояния принтера. Если блок не указан в картер состояния, то убедитесь в надежности присоединения электрических разъемов блока к принтеру.

| Примечание:

| Сохраните все упаковочные материалы на случай перевозки в будущем блока двухсторонней печати.

[К началу]

## Снятие блока для двухсторонней печати

Выполните следующие действия по снятию блока двухсторонней печати:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Откройте правую крышку принтера.

| Снимите с крюка пластмассовую деталь с правой стороны принтера, затем закройте правую крышку принтера.

| Откройте крышку блока двухсторонней печати.

|  | Предостережение:

|  | Многоцелевой лоток должен быть открыт, иначе вы не сможете открыть крышку блока двухсторонней печати.

| Выверните два винта.

|  | Предостережение:

|  | Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера после того, как вы отвернете винты, крепящие его на месте посадки. Поэтому для надежности ваш помощник должен удерживать его на месте посадки, пока вы будете отворачивать крепежные винты.

|  | Примечание:

|  | Храните оба винта вместе с блоком двухсторонней печати, поскольку они потребуются при следующей его установке.

| Закройте крышку блока двухсторонней печати.

| Осторожно вытяните блок из боковины принтера, одновременно слегка приподнимая его так, чтобы не погнуть контакты внутренних разъемов.

| Откройте правую крышку принтера.

| Прикрепите крышку правой боковины к принтеру и закрепите ее винтами, приложенными к принтеру.

|  | Примечание:

|  | Крышку боковины нельзя прикрепить, если правая крышка принтера закрыта.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее