Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Модуль памяти

> Установка модуля памяти
> Удаление модуля памяти

Ваш принтер обладает стандартной памятью объемом 16 Мбайт. Устанавливая в слот принтера дополнительный модуль с двухрядным расположением микросхем памяти (DIMM), вы сможете увеличить объем памяти принтера до 256 Мбайт. Увеличение объема памяти принтера позволит вам печатать сложные или насыщенные графикой документы.

Этот принтер имеет два слота для модулей памяти типа DIMM (S0, S1). В один слот производителем уже установлен модуль памяти объемом 16 Мбайт. Для увеличения объема памяти до 144 Мбайт необходимо вначале удалить имеющийся модуль памяти объемом 16 Мбайт, а затем установить два дополнительных модуля DIMM.

Как установить модули типа DIMM, см. следующий раздел или Руководство по установке.

Перед покупкой выбранного модуля памяти DIMM убедитесь в его совместимости с изделиями фирмы EPSON. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру или службу технической помощи местного представительства фирмы EPSON.

Объем памяти | 16 Мбайт, 32 Мбайт, 64 Мбайт или 128 Мбайт

## Установка модуля памяти

Выполните следующие действия по установке дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к разрядам статического электричества.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Найдите DIMM-слот. Его расположение показано на рисунке ниже.

| Выньте модуль DIMM из его упаковки.

| Расположите модуль памяти над DIMM-слотом со следующей ориентацией, затем вставьте модуль в слот. Не прилагайте слишком большого усилия.

| Вставляйте модуль DIMM в слот без перекоса, пока зажимы не приподнимутся и надежно не зафиксируют модуль в месте посадки.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большой силой.

|  | Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, кроме модулей из слотов S0 или S1. В противном случае принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти, распечатайте карту состояния принтера. Подробности см. Печать карты состояния принтера. Если указанный общий объем памяти не включает в себя объем памяти дополнительного модуля памяти, то попытайтесь переустановить модуль. Проверьте, чтобы модуль DIMM был надежно вставлен в слот.

[К началу]

## Удаление модуля памяти

Выполните следующие действия по удалению дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к разрядам статического электричества.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Откройте зажим с левой стороны слота, чтобы освободить модуль памяти.

| Возьмитесь за обе боковые стороны модуля памяти и вытяните его из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, кроме модулей из слотов S0 или S1. В противном случае принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее