Как сделать / Обращение с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
> Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Загрузка бумаги нестандартного размера

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на вашем принтере.

Вы можете печатать на специальной бумаге, например на бумаге для цветных лазерных принтеров EPSON, прозрачных пленках для цветных лазерных принтеров EPSON, толстой бумаге, конвертах и этикетках.

## Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON

Ниже таблица содержит важную информацию о пользовании бумагой для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник подачи бумаги | Многоцелевой лоток, нижний лоток для бумаги стандартного формата, дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов

[К началу]

## Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

Фирма EPSON рекомендует пользоваться прозрачными пленками для цветных лазерных принтеров EPSON.

| Примечание:

| Двухстороннюю печать нельзя применять на прозрачных пленках.

В следующей таблице приведены важные установки, которые необходимо задавать при пользовании прозрачными пленками для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник подачи бумаги | Многоцелевой лоток (до 50 листов)
Установки в драйвере принтера | Windows: в меню Основные установки | Размер бумаги: A4 или Letter Источник подачи бумаги: многоцелевой лоток Тип бумаги: прозрачная пленка
Macintosh: в Настройка принтера и диалоговом окне Основные установки

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Держите каждый лист за края, иначе жировые выделения с ваших пальцев будут перенесены на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности появляется логотип EPSON.

- Закладывайте прозрачные пленки в принтер узкой стороной листа вперед и печатной поверхностью вниз.

- Если вы попытаетесь загружать прозрачные пленки иным способом, принтер выведет пленку наружу без печати на ней, предотвращая поломку.

При ошибках в пользовании прозрачными пленками начинает мигать световой индикатор ошибок.

| Предупреждение:

| Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

| Не пользуйтесь конвертами с прозрачным пластиковым окошком для адреса получателя, если только такие конверты не изготовлены специально для печати адреса отправителя на лазерных принтерах. Пластик у большинства конвертов с окошком для адреса получателя будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

| Примечание:

| Двухсторонняя печать невозможна на конвертах.

В следующей таблице приведены важные сведения о пользовании конвертами:

Источник подачи бумаги | Только многоцелевой лоток (до 10 конвертов)
Установки в драйвере принтера | Windows: в меню Основные установки | Размер бумаги: Monarch, C10, DL, C6, C5, IB5 Источник подачи бумаги: многоцелевой лоток Тип бумаги: толстая
Macintosh: в Настройка принтера и диалоговом окне Основные установки

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

| Предостережение:

| Не загружайте конверты с открытым клапаном, если на обороте клапана нанесен клей.

- Всегда загружайте конверты печатной поверхностью вниз.

- Загружайте конверты с клапаном на длинной стороне так, как показано на рисунке. Клапан должен быть закрытым.

- Конверты с клапаном на узкой стороне должны загружаться клапаном вперед, если клапан закрыт. Если же клапан открыт, то вперед должен подаваться противоположный конец. Однако вы должны задавать размер конверта с учетом открытого клапана.

[К началу]

## Этикетки

В многоцелевой лоток можно закладывать за один раз несколько листов с этикетками. Однако вам может потребоваться подавать некоторые этикетки поштучно.

Используйте только этикетки, предназначенные для печати на лазерных принтерах или аппаратах для копирования на простую бумагу.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров.

Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. При слипании листов не пользуйтесь такими этикетками.

| Примечание:

| Двухстороннюю печать нельзя применять на этикетках.

В нижележащей таблице представлена важная информация о пользовании этикетками:

Источник подачи бумаги | Только многоцелевой лоток (до 50 листов)
Установки в драйвере принтера | Windows: в меню Основные установки | Размер бумаги: (выберите подходящий размер) Источник подачи бумаги: многоцелевой лоток Тип бумаги: толстая
Macintosh: в Настройка принтера и диалоговом окне Основные установки

[К началу]

## Толстая бумага

В нижележащей таблице представлена важная информация о пользовании толстой бумагой.

| Примечание:

| Двухстороннюю печать нельзя применять на толстой бумаге.

Источник подачи бумаги | Только многоцелевой лоток (до 50 листов)
Установки в драйвере принтера | Windows: в меню Основные установки | Размер бумаги: (выберите подходящий размер) Источник подачи бумаги: многоцелевой лоток Тип бумаги: толстая
Macintosh: в Настройка принтера и диалоговом окне Основные установки

[К началу]

## Загрузка бумаги нестандартного размера

Вы можете загружать бумагу нестандартного размера в многоцелевой лоток, если она отвечает следующим требованиям, предъявляемым к размеру и плотности:

Простая бумага* | от 92 x 148 мм до 216 x 297 мм (Плотность: от 60 до 90 г/м2)
Этикетки | от 92 x 148 мм до 216 x 297 мм (Плотность: от 91 до 163 г/м2)

| * Когда установка длины бумаги меньше 210 мм принтер будет печатать на бумаге в медленном режиме.

Перед печатью на бумаге нестандартного или пользовательского размера выполните установку размера бумаги одним из следующих способов:

### Пользователи операционной системы Windows

| Войдите в драйвер принтера, затем щелкните на вкладке Основные установки .

| Выберите Размер, определяемый пользователем в ниспадающем списке Размер бумаги.

| В диалоговом окне Размер, определяемый пользователем введите с клавиатуры имя для размера бумаги, определенного пользователем в окне Имя размера бумаги, отрегулируйте установки Ширина бумаги, Длина бумаги и Размерность в соответствии с вашей пользовательской бумагой.

| Щелкните на кнопке Сохранить , затем щелкните на кнопке O K. Ваш пользовательский размер бумаги можно будет потом выбирать из ниспадающего списка Размер бумаги.

### Пользователям компьютера Macintosh

| Откройте диалоговое окно Параметры бумаги, затем щелкните на пункте Пользовательский размер.

| Щелкните на кнопке Новый в диалоговом окне Пользовательский размер бумаги.

| Введите имя для размера бумаги, определенного пользователем, в окне Имя размера бумаги, отрегулируйте установки Ширина бумаги, Длина бумаги, полей с каждой стороны и Размерность в соответствии с вашей пользовательской бумагой.

| Щелкните на кнопке OK. Ваш пользовательский размер бумаги можно будет потом выбирать из ниспадающего списка Размер бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее