Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов

> Установка дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов
> Снятие дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов

Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов (C813461) дает возможность загружать в принтер до 500 листов бумаги формата A4 или Letter.

Чтобы установить это дополнительное устройство, см. следующий раздел или Руководство к нему. Как загружать бумагу в лоток см. Дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов.

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которые можно закладывать в дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов:

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 500 листов (Плотность: от 60 до 90 г/м2)

| Примечание:

| Закладывайте бумагу в лоток печатной стороной листов вверх.

## Установка дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов

Выполните следующие действия по установке дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля принтера из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Осторожно выньте дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов из упаковки и поставьте ее на пол или на устойчивую плоскую поверхность.

|  | Примечание:

|  | Проверьте наличие трех винтов и трех небольших металлических крепежных скоб, упакованных вместе с дополнительным лотком для бумаги емкостью 500 листов.

|  | Удалите все защитные материалы из лотка.

|  | Сохраните все упаковочные материалы на случай перевозки в будущем дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов.

| С двумя или более помощниками захватите принтер за места, показанные на рисунках, и осторожно поднимите.

| Совместите каждый из углов принтера с углами лотка, затем опускайте принтер, чтобы он надежно сел на лоток.

|  | Предостережение:

|  | Принтер весит примерно 45 кг; всегда поднимайте его с двумя или более помощниками.

| Вытяните нижний лоток для бумаги стандартного формата из принтера. Прикрепите металлические скобы с надписями L (левая) и R (правая) в обозначенных местах с помощью приложенных винтов.

|  | Примечание:

|  | Для затяжки винтов воспользуйтесь монетой, потому что отвертка с рукояткой обычной длины не войдет в нишу расположения лотка для бумаги стандартного формата.

| Вставьте лоток для бумаги стандартного формата в принтер.

| Встаньте перед задней панелью принтера и выверните винт, показанный ниже на рисунке.

| Прикрепите третью металлическую скобу с надписью B (задняя) в обозначенном месте винтом, который вы только что вывернули.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля в электророзетку.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, правильно ли установлен дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов, распечатайте карту состояния. Подробности см. Печать карты состояния принтера. Если лоток не будет указан в карте состояния, убедитесь в том, что электрические разъемы, соединяющие лоток емкостью 500 листов с принтером, соединены надежно.

| Примечание:

| Сохраните все упаковочные материалы на случай перевозки в будущем дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов.

[К началу]

## Снятие дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов

Выполните следующие действия по снятию нижнего дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Вытяните нижний лоток для бумаги стандартного формата из принтера.

| Выверните два винта и удалите металлические крепежные скобы с надписями L (левая) и R (правая), как показано ниже.

|  | Примечание:

|  | Для отвинчивания винтов воспользуйтесь монетой, потому что отвертка с рукояткой обычной длины не войдет в нишу расположения лотка для бумаги.

| Вставьте лоток для бумаги стандартного формата в принтер.

| Встаньте перед задней панелью принтера. Выверните винт и удалите металлическую скобу с надписью B (задняя), как показано ниже.

|  | Примечание:

|  | Храните два винта и три металлических скобы в безопасном месте. Вам потребуются эти детали при следующей установке на принтер дополнительного лотка для бумаги емкостью 500 листов.

| Вновь вверните и затяните только что вывернутый винт на свое место, но без подкладки под него металлической скобы.

| Осторожно выньте дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов с помощью двух и более помощников и положите на устойчивую плоскую поверхность.

| Упакуйте дополнительный лоток для бумаги емкостью 500 листов в его оригинальную коробку.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого кабеля принтера в электророзетку

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее