Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Тонер-картридж

Согласно сообщению на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 замените картридж требуемого цвета из перечисленных ниже.

Тонер-картридж (Черный) Тонер-картридж (Желтый) Тонер-картридж (Пурпурный) Тонер-картридж (Голубой) | S050100 S050097 S050098 S050099

| Примечание:

Если вы хотите заменить тонер-картридж перед истечением срока службы, смотрите раздел Замена тонер-картриджа перед истечением срока службы.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены.

- Не устанавливайте в принтер тонер-картриджи, бывшие в употреблении.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду, смойте его сразу же водой с мылом.

Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

### Замена тонер-картриджа

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа.

| Откройте переднюю крышку.

| Проверьте, какой цвета картридж показан в окне установки картриджей в данный момент.

> Картридж, цвет которого отображается в окне замены картриджа, требует замены.

| Двумя пальцами ухватите установленный тонер-картридж.

| Вытащите тонер-картридж из посадочного слота.

| Извлеките новый картридж из упаковки.

| Встряхните тонер-картридж, как показано ниже.

| Удалите верхнюю крышку нового тонер-картриджа. Затем, установите крышку на извлеченный из посадочного слота тонер-картридж.

| Вставьте новый тонер-картридж в принтер до упора.

| Закройте переднюю крышку.

Если другой картридж требует замены, сообщение Replace Toner X (Замените тонер X) появится на ЖК-панели через 30 секунд. Для его замены, вернитесь к шагу 1.

### Замена тонер-картриджа перед истечением срока службы

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа, перед истечением его срока службы.

| Убедитесь, что на ЖК-панели горит сообщение Ready (Готов) или Sleep (Ожидание).

| Выберите пункт Change Toner X (Замените тонер X) (Буквы C, M, Y, или K вместо X, обозначают цвета Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый), и Black (Черный).) в меню Reset (Сброс) панели управления принтера.

| Пока тонер-картридж цвета X выводится в положение для замены, на ЖК-панели появляется сообщение Please Wait (Пожалуйста, ждите).

| Сообщениt Replace Toner X (Замените тонер X) появляется, когда тонер-картридж подан в положение для замены картриджа.

| Смотрите раздел Тонер-картридж для получения инструкций по замене картриджа.

[К началу]

Назад | Далее