Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Накопитель на жестком диске

Выполните следующие действия для установки накопителя на жестком диске.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри притера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Примечание:

Если вы перед этим использовали накопитель на жестком диске с другим принтером EPSON, таким как AcuLaser-C8600 или AcuLaser-C4000, вам необходимо отформатировать накопитель на жестком диске. Смотрите Форматирование накопителя на жестком диске для получения дополнительной информации.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Вытащите все интерфейсные кабели из разъемов.

| Выкрутите пять винтов с обратной стороны принтера и снимите крышку.

|  | Предупреждение:

Удалив другие винты и крышки, вы попадете в область высокого напряжения.

| Найдите разъем накопителя на жестком диске.

> 1. разъем

| Установите накопитель на жестком диске и закрепите его винтами.

|  | Предостережение:

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Используйте защелки, чтобы зафиксировать IDE-кабель.

| Подсоедините кабель, как показано ниже.

| Приведите принтер в первоначальное состояние, как показано ниже.

| Подключите кабель принтера в электрическую розетку.

| Включите принтер.

| Проверьте, что устройство установлено правильно, распечатав тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

#### Удаление накопителя на жестком диске

Выполните процесс установки в обратном порядке.

#### Форматирование накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия для форматирования накопителя на жестком диске.

| Убедитесь в том, что принтер выключен. Отсоедините все интерфейсные кабели.

| Удерживайте нажатой кнопку Down (Вниз), когда включаете принтер.

| Когда вы увидите сообщение Support Mode на ЖК-панели, выберите пункт HDD Format (Формат HDD) из меню.

| Примечание:

После переформатирования накопителя на жестком диске принтер автоматически перезапустится.

Если вы хотите стереть только шрифты, установленные из дополнительного модуля Adobe PostScript 3 (PS3), выполните только шаги с 1 по 3, перечисленные выше. Выберите команду PS3 HDD Init, когда установлен дополнительный модуль Adobe PostScript 3.

Другие шрифты, установленные с PS3, также будут стерты.

Когда вы устанавливаете накопитель на жестком диске от другого принтера, переформатируйте накопитель с помощью этой функции.

[К началу]

Назад | Далее