Информация об изделии / Технические характеристики

# Интерфейсы

> Параллельный интерфейс
> USB-интерфейс
> Интерфейс Ethernet

## Параллельный интерфейс

Используйте параллельный интерфейсный разъем, совместимый со стандартом IEEE 1284-I.

#### Использование режима ECP

Чтобы пользоваться режимом ECP в сочетании с параллельным (совместимым с IEEE 1284-I) интерфейсным разъемом, ваш компьютер должен поддерживать режим ECP.

Процедура настройки режима параллельного интерфейса может различаться в зависимости от вашего компьютера. См. руководство по вашему компьютеру, для получения информации о том как настраивать режим параллельного интерфейса.

[К началу]

## USB-интерфейс

USB 1.1

| Примечание:

Только компьютеры, оснащенные USB-разъемом и работающие с операционной системой Mac OS 8.1 по 9.X либо с Windows XP, Me, 98 или 2000, позволяют подключать ваш принтер по USB-интерфейсу.

[К началу]

## Интерфейс Ethernet

Для подключения компьютера к разъему типа RJ45 вы можете использовать экранированный интерфейсный кабель IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T с витыми парами проводов.

[К началу]

Назад | Далее