Как сделать / Чистка и транспортировка принтера

# Транспортировка принтера

### На большие расстояния

Если вам необходимо перевезти принтер на большие расстояния, тщательно упакуйте его, используя сохраненные упаковочные материалы.

Выполните следующие действия для упаковки принтера.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите крышку МЦ-лотка и откройте боковую крышку МЦ-лотка. Снимите МЦ-лоток как показано ниже.

| Снимите все установленные дополнительные устройства. Указания по удалению дополнительного оборудования вы найдете в разделе "Установка дополнительного оборудования".

| Прикрепите все защитные вкладыши к принтеру, после чего упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

### На небольшие расстояния

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности, когда перемещаете принтер на короткие расстояния:

- Поскольку принтер весит около 30 кг (66.1 фунта), не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека.

#### Перемещение принтера

Выполните следующие действия для перемещения принтера на небольшие расстояния.

| Выключите принтер и удалите следующие элементы:

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

| Поднимайте принтер, подхватывая его за места, обозначенные на рисунке ниже.

|  | Предостережение:

Не держите принтер за МЦ-лоток.

| При переносе принтера сохраняйте его горизонтальное положение.

#### Перемещение принтера вместе с установленной дополнительной нижней кассетой

Выполните следующие действия для перемещения принтера с установленным кассетным блоком на 500 листов:

| Выключите принтер и удалите следующие элементы.

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

| Переносите принтер вместе с установленным блоком.

|  | Предостережение:

Не перекатывайте принтер по наклонным или неровным поверхностям.

### Выбор места для принтера

Когда вы будете вновь устанавливать принтер, всегда выбирайте для него место с необходимым свободным пространством вокруг для удобства работы и технического обслуживания. Руководствуйтесь параметрами, указанными на следующей схеме размещения. Размеры приведены на рисунке ниже в миллиметрах.

Если вы оснастите принтер следующим дополнительным оборудованием, вам потребуется дополнительное пространство вокруг принтера.

> Для кассетного блока на 500 листов добавляется 120 мм (4.7 дюйма) снизу и 40 мм (1.6 дюйма) с правой стороны принтера.

> Для блока двусторонней печати добавляется 44 мм (1.7 дюйма) с правой стороны принтера.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого шнура из розетки.

- Располагайте всю систему подальше от потенциальных источников помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания сотрет ценную информацию из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

Оставляйте вокруг принтера свободное пространство для нормальной вентиляции.

Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи, или мест, подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь переходником.

Используйте розетку, которая отвечает электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Назад | Далее