Как сделать / Меры предосторожности при замене

# Сообщения о необходимости замены

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать какое-то время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

Сообщение панели управления | Описание
XXXX Toner Low* (Мало тонера) | Осталось мало тонера в тонер-картридже.
Worn Photoconductor (Изношен фотокондуктор) | Заканчивается срок службы фотокондуктора.
Waste T BoxNearfull (Коллектор почти полный) | Коллектор почти целиком заполнен отработанным тонером.
Worn TransferUnit (Изношен блок формирования изображения) | Заканчивается срок службы блока формирования изображения.

| * C, M, Y, и/или K обозначают цвет тонера в картриджах. Например, сообщение Y Toner Low (Мало тонера Y) означает, что в желтом тонер-картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

Чтобы сбросить эти сообщения, используйте команду Clear All Warnings (Сбросить все сообщения) в меню Reset (Сброс).

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, а расходный материалы полностью выработает свой ресурс, принтер прекратит печать и отобразит на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные материалы.

Сообщение панели управления | Описание
Replace Toner XXXX* (Замените тонер) | Тонер-картридж пустой.
Replace Photocondctr (Замените фотокондуктор) | Фотокондуктор достиг конца своего срока службы.
Replace Waste T Box (Замените коллектор отработанного тонера) | Коллектор целиком заполнен отработанным тонером.
Replace TransferUnit (Замените блок формирования изображения) | Блок формирования изображения достиг конца своего срока службы.

| * C, M, Y, и/или K обозначают цвет тонера в картриджах. Например, сообщение Y Toner Low (Мало тонера Y) означает, что в желтом тонер-картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

Сообщения появляются для каждого расходного материала по очереди. После замены какого-то расходного материала, проверьте ЖК-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных материалов.

[К началу]

Назад | Далее