Указания по технике безопасности

# Меры предосторожности

Обязательно примите эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы:

- Поскольку принтер весит около 30 кг (66.1 фунта), не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже.

- Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА , или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.

> 1. Не просовывайте рук внутрь блока термозакрепителя, он может быть горячим.

- Не засовывайте руки в блок термозакрепителя, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

- Не трогайте детали внутри принтера, если только это не предписывается по инструкциями данного руководства.

- Не устанавливайте детали принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер и имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его.

- При замене тонер-картриджей и блоков формирования изображения всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Не пытайтесь модернизировать или разбирать картриджи. Картриджи нельзя повторно заправить тонером.

- Не трогайте тонер руками. Не допускайте попадания тонера в глаза.

- Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

- Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонер-картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений, связанных с образованием конденсата.

- Вынутый из упаковки блок формирования изображения не подвергайте воздействию комнатного света более 5 минут. Внутри блока находится синий светочувствительный барабан. Передержка барабана на свету может повредить его и вызвать появление затемненных или, наоборот, светлых участков на отпечатанной странице. Она также сокращает срок службы барабана. Закрывайте блок светонепроницаемой тканью, если вам приходится держать его вне принтера длительное время.

- Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхностью. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати.

- Для достижения наилучшего качества печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха.

- Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей.

- Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера. Это может привести к перегреву принтера.

- Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

- Используйте розетку, отвечающую электрическим спецификациям принтера.

[К началу]

Назад | Далее