Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительное оборудование

> Кассетный блок на 500 листов
> Блок двусторонней печати
> Дополнительные модули памяти
> Интерфейс IEEE 1394 (только для Macintosh)
> Накопитель на жестком диске
> Тонер-картриджи
> Фотокондуктор
> Блок переноса изображения
> Коллектор отработанного тонера

## Кассетный блок на 500 листов

Размер бумаги: | A4
Плотность бумаги: | от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи Вместимость кассеты до 500 листов
Типы бумаги: | Обычная бумага, EPSON Color Laser Paper и EPSON Color Laser Coated Paper*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбран пункт Plain из списка Paper Type (Тип бумаги).
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Габариты и вес: |
Высота: | 178 мм (7.0 дюймов)
Ширина: | 380 мм (15.0 дюйма)
Глубина: | 485 мм (19.1 дюйма)
Вес: | 5.3 кг (11.7 lb), вместе с кассетой

[К началу]

## Блок двусторонней печати

Размер бумаги: | A4, Letter
Плотность бумаги: | от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи
Типы бумаги: | Обычная бумага, EPSON Color Laser Paper
Габариты и вес:
Высота: | 330 мм (13.0 дюймов)
Ширина: | 96 мм (3.8 дюйма)
Глубина: | 340 мм (13.4 дюйма)
Вес: | 2.0 кг (4.4 lb)

[К началу]

## Дополнительные модули памяти

Тип DRAM: | Synchronous Dynamic RAM Dual In-line memory module (Модуль синхронной динамической памяти типа ОЗУ с двухсторонним линейным расположением контактов) (SDRAM DIMM)*
Объем памяти: | 32MB, 64 MB, 128 MB, 256MB, или 512 MB
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, с поддержкой SPD**
Тактовая частота: | 100 MHz или выше (10 ns или меньше)
CAS-задержка: | CL=2

| *EPSON рекомендует использовать память поддерживающую стандарты PC100 и PC133.

| ** SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата.

[К началу]

## Интерфейс IEEE 1394 (только для Macintosh)

Основные характеристики |
Способ передачи данных: | Полудуплексная дифференциально-последовательная передача данных/строб-импульсов
Метод синхронизации: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995
Кодирование/декодирование: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995
Совместимые разъемы: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995 на 6-контактный гнездовой разъем

[К началу]

## Накопитель на жестком диске

Накопитель на жестком диске дает возможность вам использовать функцию резервного задания, которая позволяет вам хранить задание на печать в накопителе на жестком диске принтера и перепечатывать его в любой момент непосредственно через панель управления принтера без использования вашего компьютера.

[К началу]

## Тонер-картриджи

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Ресурс предустановленных на приизводстве картриджей: Ресурс сменных картриджей: | До 1,500 листов формата A4 при 5% заполнении страницы
До 4,500 листов формата A4 при 5% заполнении страницы До 6,000 листов формата A4 при 5% заполнении страницы

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного комплекта тонер-картриджей, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Фотокондуктор

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Ресурс: | 45,000 страниц при черно-белой непрерывной печати 15,000 страниц при черно-белой периодической печати 11,250 страниц при цветной непрерывной печати 7,500 страниц при цветной периодической печати

При печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс фотокондуктора может уменьшаться как описано выше.

[К началу]

## Блок переноса изображения

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Ресурс: | 210,000 страниц при черно-белой непрерывной печати 70,000 страниц при черно-белой периодической печати 52,500 страниц при цветной непрерывной печати 35,000 страниц при цветной периодической печати

Ресурс может уменьшаться при частом прогреве принтера или при частом использовании таких носителей как конверты, этикетки, толстая бумага, пленки.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного блока переноса изображения, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Коллектор отработанного тонера

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% RH
Ресурс: | 6,250 страниц при цветной печати 25,000 страниц при черно-белой печати (на бумаге формата А4, при 5% заполнении листа и при соотношении черного и белого цветов = 1:1)

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного коллектора отработанного тонера, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

Назад | Далее