Информация об изделии / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Условия окружающей среды
> Механические
> Электротехнические
> Соответствие стандартам

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Скорость непрерывной печати (для A4/Letter) | Скорость печати может изменяться в зависимости от источника бумаги или каких-либо других установок.
Цветная печать: | 4 страницы в минуту или больше
Черно-белая печать: | 16 страницы в минуту или больше
Печать первой страницы (для A4/Letter): | Скорость печати может изменяться в зависимости от источника бумаги или каких-либо других установок.
Цветная печать: | 25 секунд или меньше
Черно-белая печать: | 14 секунд или меньше
Время разогрева: | Около 180 секунд до рабочей температуры
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная подача
Выравнивание подаваемой бумаги: | Центральное выравнивание для всех форматов
Источник бумаги: |
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток): | До 200 листов обычной бумаги и EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) До 10 конвертов До 50 листов с этикетками, толстой бумаги, пленки, и EPSON Color Laser Coated Paper (Бумаги со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)
Кассетный блок на 500 листов: | До 500 листов обычной бумаги и EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
Блок двусторонней печати: | A4 или Letter
Выход бумаги: | Для всех типов и форматов бумаги
Вместимость выходного лотка: | До 200 листов (A4)
Внутренняя эмуляция: | Эмуляция PCL5e (режим LJ4)
| Эмуляция HP-GL/2 (режим GL2)
| Эмуляция 24-игольчатого принтера ESC/P 2 (режим ESC/P 2)
| Эмуляция 9-игольчатого принтера ESC/P (режим FX)
| Эмуляция принтера IBM (режим I239X)
Резидентные шрифты: | 84 масштабируемых шрифта и 7 растровых шрифтов
ОЗУ: | 32 MB, расширяется до 1 GB Для увеличения памяти принтера до 544 MB или более, вам придется удалить уже установленный модуль 32MB RAM.

[К началу]

## Условия окружающей среды

Температура: | Для работы: | от 10 до 35 °C (от 50 до 95°F)
| Для хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность: | Для работы: | от 15 до 85% RH
| Для хранения: | от 10 до 85% RH
Высота над уровнем моря: | максимум 2,500 метров (8,200 футов)

[К началу]

## Механические

Габариты и вес: | Высота: | 406 мм (16.0 дюймов.)
| Ширина: | 429 мм (16.9 дюйма.)
| Глубина: | 521 мм (20.5 дюйма.)
| Вес: | Около 29 кг (63.9 lb), без дополнительного оборудования
Срок службы: | 5 лет или 200,000 страниц, что наступит раньше (при условии печати на бумаге формата A4)

[К началу]

## Электротехнические

| Модель 110 V/120 V (Модель L431A) | Модель 220 to 240 V (Модель L431A)
Напряжение | 110 V-120 V ± 10% | 220 V-240 V ± 10%
Номинальная частота | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Сила тока | Менее 11 A | Менее 7A
Потребляемая мощность | Во время печати* | Средняя | Цветная | 247Вт | 251Вт
Ч/Б | 372Вт | 352Вт
Максимальная | Цветная | 1100Вт или менее
Ч/Б | 1100Вт или менее
В режиме ожидания | Средняя | 108Вт | 107Вт
В спящем режиме** | Менее чем 15Вт | Менее чем 12Вт

| * Включая дополнительный кассетный блок и блок двусторонней печати.

| ** Полностью пассивный. Соответствует требованиям программы энергосбережения Energy Star.

[К началу]

## Соответствие стандартам

Модель США:

Стандарт | UL 60950 CSA C22.2 No. 60950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CSA C108.8 Class B

Европейская модель:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Австралийская модель:

EMC | AS/NZS 3548 Class B

### Лазерная безопасность

Данный принтер аттестован Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) по Классу 1 на лазерную аппаратуру в соответствии с действующими нормами на допустимое радиоактивное излучение согласно федеральному закону США о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности, принятому в 1968 г. Это означает, что принтер не выделяет опасного лазерного излучения.

### Правила CDRH

Центр по контролю за оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) при Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) утвердил 2 августа 1976 г. правила сертификации лазерной аппаратуры. Их соблюдение обязательно для товаров, продаваемых в Соединенных Штатах. Ниже показана этикетка, которая должна наклеиваться на лазерную аппаратуру, продаваемую в Соединенных Штатах, и она подтверждает соответствие правилам CDRH.

[К началу]

Назад | Далее