Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Модули памяти

Этот принтер имеет два слота для DIMM, однако в один слот уже установлен модуль DIMM емкостью 32Mб. Чтобы довести емкость памяти принтера до максимальной величины 1 Гбайт, вы должны приобрести два модуля DIMM по 512 Мбайт каждый и удалить оригинальный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт.

Модули памяти DIMM можно приобрести у различных поставщиков. Смотрите раздел Дополнительные модули памяти.

| Примечание:

Общая емкость памяти принтера складывается из стандартной 64 Мбайт и дополнительной на DIMM. Например, если вы установили дополнительный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт, то общая емкость памяти принтера составляет 96 Мбайт.

Выполните следующие указания для установки дополнительного модуля памяти.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри притера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Подготовьте принтер для доступа к DIMM-слотам, как показано на рисунке ниже.

| Найдите DIMM-слоты.

> 1. DIMM-слоты

| Вставьте модуль DIMM в любой из слотов. Защелки слота зафиксируют модуль DIMM. Убедитесь, что в слоте S0 все это время находится модуль.

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большим усилием.

Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Верните принтер в его первоначальное состояние, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Проверьте, что устройство установлено правильно, распечатав тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

#### Удаление модуля памяти

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее