Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Дополнительные интерфейсы

Ваш принтер имеет слот интерфейсf Типа B. В продаже имеются различные дополнительные интерфейсные платы, которые расширяют возможности вашего принтера.

| Примечание:

Операционные системы Mac OS 8.5.1 до 9.X поддерживают интерфейсную плату Type B IEEE 1394 (C12C82372). Ее можно подсоединять к порту Macintosh® FireWire®.

Выполните следующие действия по установке дополнительной интерфейсной платы.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| При необходимости установите на карте переключатели и перемычки. Подробнее смотрите руководство, приложенное к плате.

| Отверните винты, как показано ниже, и снимите крышку.

|  | Предупреждение:

Удалив другие винты и крышки, вы попадете в область высокого напряжения.

|  | Примечание:

Сохраните щиток слота. Вам нужно будет установить его вновь, если в будущем вы удалите интерфейсную плату.

| Задвиньте интерфейсную плату в слот, а затем затолкните ее с усилием для плотной посадки в гнездо слота, а затем заверните винт, как показано ниже.

| Подключите кабель принтера в электрическую розетку.

| Включите принтер.

| Проверьте, что устройство установлено правильно, распечатав тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы..

#### Удаление интерфейсной платы

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее