Информация об изделии

# Части принтера

> 1. Нижнелицевой лоток
> 2. Крышка AB
> 3. Передняя крышка
> 4. Панель управления

> 1. МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> 2. Разъем сетевого кабеля
> 3. Выключатель питания
> 4. Разъем интерфейса USB
> 5. Разъем параллельного интерфейса
> 6. Крышка слота интерфейса Type B
> 7. Разъем интерфейса Ethernet

> 1. Блок переноса изображения
> 2. Фотокондуктор
> 3. Коллектор отработанного тонера
> 4. Тонер-картридж

### Панель управления

> 1. Индикатор Error (Ошибка)
> 2. ЖК панель
> 3. Кнопка Back (Назад)
> 4. Кнопка Up (Вверх)
> 5. Кнопка Enter (Ввод)
> 6. Кнопка Down (Вниз)
> 7. Кнопка Cancel Job (Отмена задания)
> 8. Индикатор Data (Данные)
> 9. Индикатор Ready (Готов)
> 10. Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)

ЖК панель | Сообщения о статусе принтера и меню панели управления
Кнопка Back (Назад) Кнопка Up (Вверх) Кнопка Enter (Ввод) Кнопка Down (Вниз) | Используйте эти кнопки для доступа к меню панели управления, где вы можете изменить установки принтера и проверить ресурс расходных материалов. Для получения более подробной информации, смотрите Использование меню панели управления.
Кнопка Cancel Job (Отмена задания) | Нажмите один раз для отмены задания на печать. Нажмите и удерживайте две секунды или более для удаления всех заданий из памяти принтера, включая прием данных для печати, сохранение на жесткий диск, или печать.
Индикатор Data (Данные) (Желтый) | Горит, когда данные для печати находятся в буфере памяти принтера (область памяти принтера, зарезервированная для поступающих данных) но не распечатываются Мигает, когда принтер обрабатывает данные для печати Погашен, когда в буфере памяти принтера нет данных
Индикатор Ready (Готов) (Зеленый) | Горит, когда принтер находится в состоянии готовности, сообщает что принтер готов к приему и печати данных. Погашен, когда не готов к печати
Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп) | Когда принтер печатает, нажмите на эту кнопку для остановки печати. Когда индикатор Error (Ошибка) мигает, нажмите эту кнопку для того, чтобы привести принтер в состояние готовности.
Индикатор Error (Ошибка) (Красный) | Загорается при возникновении ошибки

[К началу]

Назад | Далее