Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Модуль Adobe PostScript 3

Выполните следующие указания для установки дополнительного модуля Adobe PostScript 3.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри притера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Примечание:

Дополнительные модули ROM для вашего принтера могут различаться в зависимости от страны-импортера.

Модуль Adobe PostScript 3 нельзя использовать в Macintosh с подключением через интерфейсную карту IEEE 1394 Type B.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Подготовьте принтер, как показано на рисунке ниже.

| Найдите слоты ROM.

> 1. слоты ROM

| Вставьте модуль плотно в слот, как показано на рисунке ниже.

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль ROM в слот с большим усилием.

Обязательно перед установкой модуля ROM правильно сориентируйте его.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Верните принтер в его первоначальное состояние, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Проверьте, что устройство установлено правильно, распечатав тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

#### Удаление модуля Adobe PostScript 3

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее