Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Кассета для бумаги на 500 листов

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно использовать для загрузке бумаги в кассетный блок на 500 листов.

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Обычная бумага | A4 | До 500 листов в кассете (Общая толщина: 57 мм максимум для кассеты)
EPSON Color Laser Paper | A4 | До 500 листов в кассете

| Примечание:

Закладывайте листы печатной поверхностью, обращенной вверх.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед установкой этого дополнительного устройства.

Принтер весит около 30 кг (66.1 lb). Запрещается поднимать и переносить его в одиночку. Два человека могут переносить принтер, подхватывая как показано ниже.

|  | Предупреждения:

Если вы поднимаете принтер неправильно, вы рискуете уронить его и нанести себе травму.

Выполните следующие действия для установки кассетного блока на 500 листов.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель.

| Удалите МЦ-лоток. Если в нем находится бумага, удалите ее.

| Вытащите кассетный блок на 500 листов из упаковки, затем удалите защитный материал из кассеты.

| Откройте крышку C кассетного блока на 500 листов.

| Поднимите принтер над кассетным блоком на 500 листов. Выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок.

|  | Примечание:

Два человека должны поднять принтер, удерживая принтер руками, установить в необходимое положение.

| Вытащите кассету из блока.

| Откройте переднюю крышку.

| Удалите коллектор отработанного тонера.

| Подвиньте две пластины F (помеченных буквой "F") на кассете, как показано на рисунке.

| Переустановите коллектор отработанного тонера.

| Закройте переднюю крышку и вставьте кассету в блок.

| Удалите винты с задней стороны принтера. Установите пластиныB (помеченных буквой "B") и закрепите их удаленными винтами.

|  | Примечание:

Когда установлен кассетный блок на 500 листов, Крышка C автоматически открывается когда открывается крышка принтера AB.

| Закройте крышку C, затем переустановите МЦ-лоток и загрузите в него бумагу, если это необходимо.

#### Удаление кассетного блока на 500 листов

Выполните процесс установки в обратном порядке.

[К началу]

Назад | Далее