Установка и обслуживание / Чистка и транспортировка принтера

# Транспортировка принтера

> Проверка расположения цветов

### На большие расстояния

Если вам необходимо перевезти принтер на большие расстояния, тщательно упакуйте его, используя сохраненные упаковочные материалы.

Выполните следующие действия для упаковки принтера.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Удалите фотокондуктор. Для получения информации об удалении фотокондуктора, смотрите раздел Фотокондуктор. Затем упакуйте его в оригинальную упаковку с помощью его упаковочных материалов.

| Снимите все установленное дополнительное оборудование. Для получения информации об удалении дополнительного оборудования смотрите раздел Установка дополнительного оборудования.

| Прикрепите все защитные материалы к принтеру, после чего упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

После распаковки и установки принтера на новом месте, вам необходимо произвести проверку расположения цветов и регулировку расположения цветов, если это необходимо. Смотрите раздел Проверка расположения цветов для получения дополнительной информации.

### На небольшие расстояния

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности, когда перемещаете принтер на короткие расстояния:

- Принтер должны переносить два человека.

Если вы перемещаете принтер вместе с установленным дополнительным блоком для бумаги, вы можете перемещать его, используя колеса блока. Смотрите раздел Перемещение принтера с установленным блоком для бумаги.

#### Перемещение принтера

Выполните следующие действия для перемещения принтера на небольшие расстояния.

| Выключите принтер и удалите следующие элементы:

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумага

> - Фотокондуктор

| Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже.

> * Не поднимайте принтер, подхватывая его в этих местах.

| При переносе принтера сохраняйте его в горизонтальном положении.

#### Перемещение принтера с установленным блоком для бумаги

Выполните следующие действия для перемещения принтера с установленным блоком для бумаги:

##### С установленным дополнительным блоком для бумаги на 1000-листов

| Выключите принтер и удалите следующие элементы.

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумага

> - Фотокондуктор

| Откройте фиксаторы колес в нижней части блока для бумаги.

| Перекатите принтер на новое место.

| После перемещения принтера, закройте фиксаторы колес.

|  | Предостережение:

Не перекатывайте принтер по наклонным или неровным поверхностям.

##### С установленным дополнительным блоком для бумаги на 500-листов

| Выключите принтер и удалите следующие элементы.

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумага

> - Фотокондуктор

| Поднимите принтер, удерживая его в нижней части блока для бумаги.

| При переносе принтера сохраняйте его в горизонтальном положении.

### Выбор места для принтера

При перемещении принтера, всегда выбирайте место, обеспечивающее достаточное количество свободного пространства для использования и обслуживания принтера. Используйте нижеследующие иллюстрации для определения количества свободного места необходимого для нормальной эксплуатации и обслуживания принтера. Все размеры на нижеследующей иллюстрации указаны в сантиметрах.

При установленном следующем дополнительном оборудовании, вам понадобится дополнительное место.

> С установленным блоком для бумаги на 500-листов понадобится дополнительно 17.2 мм (6.8 дюйма) в нижней части принтера.

> С установленным блоком для бумаги на 1000-листов понадобится дополнительно 33.6 мм (13.2 дюйма) в нижней части принтера.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого шнура из розетки.

- Располагайте всю систему подальше от потенциальных источников помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания сотрет ценную информацию из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

Оставляйте вокруг принтера свободное пространство для нормальной вентиляции.

Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи, или мест, подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь переходником.

Используйте розетку, которая отвечает электрическим параметрам принтера.

## Проверка расположения цветов

После перемещения принтера на новом месте, вам необходимо произвести проверку расположения цветов и регулировку расположения цветов, если это необходимо.

Для проверки расположения цветов выполните следующие действия.

| Включите принтер.

| Загрузите бумагу в МЦ-лоток.

| Убедитесь, что на ЖК-панели принтера отображается сообщение Ready (Готов) или Sleep (Спящий), затем дважды нажмите кнопку Enter (Ввод) на панели управления.

| Нажмите кнопку Down (Вниз) несколько раз, пока не появится надпись ColorRegist Sheet (Страница расположения цветов).

| Нажмите кнопку Enter (Ввод). Принтер напечатает страницу расположения цветов.

| Стрелками () обозначены текущие установки. Проверьте шаблоны обозначенные стрелками (). Если линия необходимого цвета максимально контрастирует с линией черного цвета, регулировка расположения цветов не требуется. Если этого не происходит, выполните регулировку, как описано ниже.

#### Регулировка расположения цветов

| Убедитесь, что на ЖК-панели принтера отображается сообщение Ready (Готов) или Sleep (Спящий), затем нажмите кнопку Enter (Ввод), для доступа к меню панели управления.

| Нажмите кнопку Down (Вниз) несколько раз, пока не появится надпись Setup Menu (Меню Setup), затем нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите кнопку Up (Вверх) несколько раз, пока не появится надпись XXXXRegist (Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный) или Yellow (Желтый)), затем нажмите кнопку Enter (Ввод). Например, для регулировки голубого цвета, выберите пункт CyanRegist (Расположение Cyan), затем нажмите кнопку Enter (Ввод).

| На странице расположения цветов выберите сегмент наиболее контрастирующий с черным цветом, затем нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы отобразить номер выбранного вами сегмента. Нажмите кнопку Enter (Ввод) для завершения регулировки.

| Если необходимо, распечатайте страницу расположения цветов, чтобы проверить результаты регулировки.

[К началу]

Предыдущая