# Глоссарий

ASCII
  Американский стандартный код для обмена информацией. Стандартизованная кодировка символов и управляющих кодов. Широко используется фирмами - производителями компьютеров, принтеров и программных продуктов.

bitmap font (растровый шрифт)
  Представление шрифта по точкам. Растровые шрифты отображаются на мониторе и используются при печати на матричном принтере. Смотрите outline font (контурный шрифт).

buffer (буфер)
  Смотрите memory (память).

character set (набор символов)
  Набор букв, цифр и символов, используемых в конкретном национальном языке.

ColorSync
  Программа Macintosh, предназначенная для получения цветного выхода в режиме WYSIWYG (что на экране, то и на принтере). Эта функция автоматически регулирует цвета на отпечатках для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

cpi (characters per inch) (символов на дюйм)
  Мера величины текстовых символов фиксированной ширины.

CR (carriage return) (возврат каретки)
  Управляющий код возврата позиции печати к началу следующей строки после печати одной строки.

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

download (загрузка)
  Пересылка информации с компьютера на принтер.

downloaded font (загружаемый шрифт)
  Шрифт, загружаемый в память принтера из внешнего источника, например с компьютера. Называемый также soft font (программный шрифт).

dpi (dots per inch) (точек на дюйм)
  Число точек на дюйм - размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешающая способность.

driver (драйвер)
  Смотрите printer driver (драйвер принтера).

drum (барабан)
  Часть принтерного механизма, в которой изображение формируется и из которой оно переносится на бумагу.

emulation (эмуляция)
  Смотрите printer emulation (эмуляция принтера).

FF (Form Feed) (перевод страницы)
  Управляющий код прерывания текущей страницы.

fixed-width font (шрифт фиксированной ширины)
  Шрифт, все символы которого печатаются в горизонтальной строке с одинаковым шагом независимо от ширины самих букв. Например, прописной букве M отводится тот же шаг печати, что и строчной литере l.

font (шрифт)
  Набор символов и знаков обычного типографского рисунка и начертания.

font family (семейство шрифтов)
  Набор всех размеров (кеглей) и начертаний шрифта определенного рисунка (гарнитуры).

halftone (растровый полутон)
  Изображение в градациях серой шкалы, состоящее из мелких точек. Точки могут располагаться плотно, создавая черный цвет, или редко, передавая оттенки серого или белого на участках изображения. Газетные фотографии могут служить типичным примером растровых полутонов.

initialization (инициализация)
  Процедура возвращения принтера к установкам и значениям параметров по умолчанию (к фиксированному набору установок).

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс принтера передает данные по одному символу или одному коду за один раз, а последовательный интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты.

LF (Line Feed) (Перевод строки)
  Управляющий код начать новую строку.

memory (память)
  Часть электронной системы принтера, используемая для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера (например, загружаемые шрифты), хранится в памяти временно. Смотрите также RAM и ROM.

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, когда длина страницы больше ее ширины, либо альбомной, когда ширина страницы больше ее длины.

outline font (контурный шрифт)
  Шрифт, очертание которого описывается математически, что позволяет воспроизводить (печатать или вычерчивать) его ровно, без разрывов, зазубрин и с любым размером.

PCL
  Язык управления принтеров серии Hewlett-Packard® LaserJet®.

photoconductor unit (фотокондуктор)
  Компонент принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан, проявляющее устройство и промежуточное устройство переноса. Этот фотокондуктор фиксирует тонер на бумаге с помощью высокой температуры и давления.

pitch (шаг)
  Число символов на дюйм (cpi) у шрифтов фиксированной ширины.

point size (размер шрифта в пунктах)
  Высота определенного шрифта, измеренная от вершины самой высокой литеры до самой низкой точки литеры, выступающей вниз. Пункт - это типографская мера длины, равная 1/72 дюйма (0,353 мм).

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

ppm (pages per minute) (страниц в минуту)
  Число страниц, печатаемых за одну минуту.

printer driver (драйвер принтера)
  Программа, управляющая работой принтера. Например, драйвер вашего принтера принимает данные печати от текстового процессора и посылает указания принтеру, как печатать эти данные.

printer emulation (эмуляция принтера)
  Набор операционных команд, который определяет, как следует интерпретировать данные, посланные от компьютера, и как их выполнять. Эмуляции принтеров копируют существующие принтеры, например принтер HP LaserJet 4.

proportional font (пропорциональный шрифт)
  Шрифт, печатаемый с переменным шагом в горизонтальной строке. Величина шага зависит от ширины символа. Например, прописная буква M занимает намного больше места по длине строки, чем строчная литера l.

RAM (ОЗУ)
  Random Access Memory (Оперативное запоминающее устройство). Элемент памяти с произвольным доступом. Часть памяти принтера, используемая в качестве буфера, а также для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в ОЗУ, теряются при выключении принтера.

reset (сброс)
  Команда очистить память принтера от текущих установок и заданий печати.

resident font (резидентный шрифт)
  Шрифт, хранимый постоянно в памяти принтера.

resolution (разрешение)
  Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого при печати или на экране монитора. Разрешение принтера (его разрешающая способность) выражается количеством точек на дюйм. Разрешение монитора выражается в пикселях.

RITech
  Технология улучшения разрешения. Функция сглаживания зубчатых краев линий и профилей при распечатке.

ROM (ПЗУ)
  Read Only Memory (Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)). Часть памяти, которую можно только считывать и в которой нельзя хранить данные. ПЗУ сохраняет свое содержимое при выключении принтера.

sans serif font (шрифт без засечек)
  Рубленый шрифт, у символов которого отсутствуют засечки на концах основных штрихов.

scalable font (масштабируемый шрифт)
  Смотрите outline font (контурный шрифт).

serif (засечка)
  Мелкие декоративные черточки на концах основных штрихов символов.

sRGB
  Способ управления цветами, применяемый для обеспечения постоянства цветов у устройств, соответствующих стандарту sRGB.

status sheet (тестовая страница)
  Отчет, перечисляющий параметры, установки и другие сведения о принтере.

symbol set (набор символов)
  Набор специальных символов и знаков, которые приписаны к специальным кодам в таблице символов.

toner (тонер)
  Цветной порошок, содержащийся в тонерных картриджах, который используется для печати изображений на бумаге.

TrueType
  Формат контурного шрифта, разработанный совместно фирмами Apple® Computer и Microsoft Corporation. Шрифты семейства TrueType - контурные, размер (кегль) которых можно легко изменять для показа текста на мониторе компьютера или для его печати.

[К началу]