# Указания по безопасности

> Меры предосторожности
> Наиболее важные указания по технике безопасности
> Предосторожности при включении/выключении принтера
> Предупреждения, предостережения и примечания

| ## Меры предосторожности Обязательно примите эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы: Поскольку принтер весит около 36.0 кг (79 фунтов) с установленными расходными материалами, не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже. * Не поднимайте принтер, подхватывая его в этих местах. Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми. 1. Не просовывайте рук внутрь блока термозакрепителя. 2. CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) Не засовывайте руки в блок термозакрепителя, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму. Не трогайте детали внутри принтера, если только это не предписывается по инструкциями данного руководства. Не устанавливайте детали принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер и имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его. При замене тонер-картриджей и блоков формирования изображения всегда кладите их на чистую и ровную поверхность. Не пытайтесь модернизировать или разбирать картриджи. Картриджи нельзя повторно заправить тонером. Не трогайте тонер руками. Не допускайте попадания тонера в глаза. Не бросайте отработанные картриджи, коллекторы отработанного тонера или блоки формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами. Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос. Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонер-картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений, связанных с образованием конденсата. При установке фотокондуктора не держите его на свету более пяти минут. Данный блок имеет светочувствительный барабан. Прямой свет может повредить этот барабан, стать причиной появления слишком светлых или слишком темный областей на отпечатках, снизить срок службы фотокондуктора. Если у вас возникла необходимость хранить фотокондуктор вне принтера, упакуйте его в светонепроницаемый пакет. Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхностью. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати. Для достижения наилучшего качества печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха. Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей. Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера. Это может привести к перегреву принтера. Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы. Используйте розетку, отвечающую электрическим спецификациям принтера. ## Наиболее важные указания по технике безопасности Подключайте принтер к электрической розетке, которая отвечает техническим требованиям этого принтера. Электрические параметры принтера указаны в табличке, прикрепленной к корпусу принтера. Если вам неизвестны характеристики электрического тока в вашем районе, обратитесь в местное управление электроснабжения либо проконсультируйтесь у своего дилера. Если вы не можете вставить вилку сетевого шнура принтера в розетку переменного тока, обратитесь за помощью к электрику. Изменяйте только те настройки принтера, регулировка которых описывается в инструкциях по эксплуатации принтера. Неправильная регулировка может повредить принтер. ### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR® Как член Международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данный продукт отвечает принципам Международной программы ENERGY STAR® по энергосбережению. Программа International ENERGY STAR® нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями. ## Предосторожности при включении/выключении принтера Не выключайте принтер в следующих случаях: До тех пор, пока после включения принтера на ЖК-панели не появится сообщение Ready (Готов) Пока индикатор Ready (Готов) мигает Пока индикатор Data (Данные) горит или мигает Во время печати ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждениям
необходимо следовать во избежание получения травмы.
| Предостережения
надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с принтером.