О вашем принтере

# О вашем принтере

> Высокоскоростная печать
> Двусторонняя печать
> Резервное задание
> Печать макета с накопителя на жестком диске
> Настройка цветового профиля в драйвере принтера
> Широкий выбор доступных шрифтов
> Режим экономии тонера
> Технология повышения разрешения (RITech)

Ваш принтер обладает большим набором функций, позволяющих достичь быстрой и устойчивой работы, при высоком качестве печати. Основные из этих функций описаны ниже.

## Высокоскоростная печать

Ваш принтер обладает функцией последовательной 400 MHz обработки изображения и технологией однопроходной печати, позволяющей печатать со скоростью 24 стр./мин. с разрешением 600 dpi при цветной и монохромной печати.

[К началу]

## Двусторонняя печать

Данный принтер имеет встроенный блок двусторонней печати, который позволяет вам печатать с двух сторон листа. Вы можете создавать и печатать двусторонние документы. Используйте эту возможность при выполнении любых работ для снижения расходов и экономии ресурсов.

Как член Международной организации ENERGY STAR®, EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Смотрите соглашение ENERGY STAR® для получения дополнительной информации о программе ENERGY STAR.

[К началу]

## Резервное задание

Функция Резервное задание позволяет вам хранить данные для печати в накопителе на жестком диске принтера и печатать его в любой момент используя панель управления принтера, без участия компьютера. Вы также можете напечатать один экземпляр для проверки документа перед распечаткой большого количества копий. Если содержание задания печати конфиденциальное, вы можете защитить его паролем, чтобы ограничить доступ к документу. Подробнее смотрите Использование функции Резервное задание для Windows или Использование функции Резервное задание для Macintosh.

| Примечание:

Чтобы пользоваться функцией Резервное задание, вам необходимо установить на свой принтер накопитель на жестком магнитном диске.

[К началу]

## Печать макета с накопителя на жестком диске

Обеспечивает быструю печать с использованием макета страницы благодаря возможности сохранять настройки макета на жестком магнитном диске принтера, а не в вашем компьютере. Эта возможность доступна только в Windows. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать макета с накопителя на жестком диске.

| Примечание:

Для печати макета с накопителя на жестком диске, вам необходимо установить на свой принтер накопитель на жестком магнитном диске.

[К началу]

## Настройка цветового профиля в драйвере принтера

Драйвер принтера позволяет вам настроить тот или иной цветовой профиль, для использования с различными типами цветных документов.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка качества печати для Windows или Настройка качества печати для Macintosh.

[К началу]

## Широкий выбор доступных шрифтов

Принтер содержит 80 LaserJet-совместимых масштабируемых шрифтов и 3 растровых шрифта в режиме эмуляции LJ4. С помощью этих шрифтов вы можете создавать профессиональные документы.

[К началу]

## Режим экономии тонера

Для снижения количества тонера, используемого при печати документов, вы можете печатать в черновом режиме, используя режим Toner Save (Экономия тонера).

[К началу]

## Технология повышения разрешения (RITech)

Технология повышения разрешающей способности (RITech) - это оригинальная разработка фирмы EPSON, которая позволяет увеличить разрешение, для улучшения внешнего вида текста и графики. RITech также можно использовать и для цветной печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая