Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Модуль Adobe PostScript 3

> Установка модуля Adobe PostScript 3
> Удаление модуля Adobe PostScript 3

В некоторых регионах, модуль Adobe PostScript 3 Kit (C12C832571) доступен как опция. Этот модуль позволяет вашему принтеру печатать PostScript-документы.

| Примечание:

Функции модуля Adobe PostScript 3 ROM не могут быть использованы, если принтер подключен к компьютеру Macintosh с помощью дополнительной интерфейсной платы IEEE 1394 Type B.

## Установка модуля Adobe PostScript 3

Выполните следующие действия для установки дополнительного модуля Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

Перед установкой модуля обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (ВЫКЛ.)

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слот ROM A. Он расположен как показано ниже.

> * Слот ROM A

| Выньте модуль из упаковки.

| Удерживая модуль как показано ниже, вставьте его в слот A таким образом, чтобы защелкнулись фиксаторы слота. Вставляйте модуль осторожно, не применяя больших усилий.

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль в слот с большим усилием.

Обязательно перед установкой модуля ROM правильно сориентируйте его.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

| Чтобы проверить, что модуль установлен правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если пункт PS3 отсутствует в списке установленных режимов эмуляций тестовой страницы, попробуйте переустановить модуль. Убедитесь, что модуль надежно установлен в слот монтажной платы.

[К началу]

## Удаление модуля Adobe PostScript 3

Выполните следующие действия для удаления дополнительного модуля Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

Перед удалением модуля обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слот ROM A. Он расположен как показано ниже.

> * Слот ROM A

| Нажмите на защелку с правой стороны модуля, чтобы удалить модуль из слота A.

|  | Предостережение:

Не удаляйте модуль ROM из слота P. Иначе принтер не будет работать.

| Удалите модуль из слота A. Храните модуль в антистатичной упаковке.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая