Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Блок термозакрепления

Подготовьте новый блок термозакрепления для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во время замены блока термозакрепления:

- Избегайте прикасаться к блоку термозакрепления, это может ухудшить качество печати.

| Предупреждение:

Блок термозакрепления может быть очень горячим во время использования. Выключите принтер и подождите около 30 минут, перед заменой блока термозакрепления.

Не бросайте отработавший блок термозакрепления в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Храните блок термозакрепления в местах, не доступных для детей.

### Замена блока термозакрепления

Выполните следующие действия для замены блока термозакрепления.

| Выключите принтер и подождите около 30 минут пока температура блока не понизится.

| Нажмите на защелку крышки B и откройте крышку.

| Откройте крышку D.

| Откройте фиксаторы с двух сторон блока термозакрепления.

| Выньте блок термозакрепления из принтера, как показано ниже.

| Извлеките новый блок термозакрепления из упаковки.

| Осторожно вставьте новый блок термозакрепления в принтер. Убедитесь, что направляющие принтера вошли в слоты нижней части блока термозакрепления.

| Зафиксируйте блок термозакрепления.

|  | Примечание:

Убедитесь, что передвинули фиксаторы в закрытое положение.

| Закройте крышки D и B.

[К началу]

Предыдущая | Следующая