Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Стандартная нижняя кассета и дополнительный блок для бумаги
> Выходной лоток

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) и дополнительный блок для бумаги. Если вы используете такие специальные носители, как прозрачная пленка или конверты, смотрите также раздел Печать на специальных носителях.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

| Откройте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), затем выдвиньте удлинитель МЦ-лотка в зависимости от размера носителя, который вы хотите загрузить.

| Заложите стопку бумаги печатной стороной вверх, затем отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

| Установите значения для параметров Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги), в зависимости от используемого носителя, с помощью драйвера принтера или панели управления принтера.

| Примечание:

Для печати на обратной стороне уже напечатанных листов используйте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток). Дополнительный блок двусторонней печати нельзя использовать для этих целей.

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета и дополнительный блок для бумаги

Размеры и типы бумаги поддерживаемые дополнительным блоком для бумаги, такие же как и для стандартной нижней кассеты. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов.

Процедуры загрузки бумаги для стандартной нижней кассеты и дополнительного блока для бумаги не различаются.

Кроме простой бумаги, вы также можете загружать в нижние кассеты специальные носители, такие как EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON).

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в стандартную нижнюю кассету или дополнительный блок для бумаги. Ниже на иллюстрациях показана процедура загрузки бумаги в стандартную нижнюю кассету.

| Вытяните кассету из принтера до упора. Затем приподнимите кассету и вытащите ее.

| Отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги. Наклоните и переместите заднюю направляющую.

| Проверьте, чтобы края листов бумаги в пачке не слиплись. Постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

Если при печати на простой бумаге отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку, попробуйте перевернуть стопку и загрузить в кассету заново.

| Положите стопку в кассету, выравнивая ее по правому заднему углу кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то бумага может застрять в механизме подачи принтера.

При загрузке бумаги формата A5, присоедините регулятор кассеты, как показано ниже.

| Отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

| Осторожно вставьте кассету для бумаги в принтер и задвиньте ее.

| Убедитесь, что установки параметра LC1 Type (Тип бумаги нижней кассеты 1) панели управления принтера соответствуют параметрам загруженной бумаги. Для получения дополнительной информации по использованию панели управления принтера, смотрите раздел Меню Tray (Лоток).

|  | Примечание:

Если вы установили и загрузили бумагу в дополнительный блок для бумаги, выберите вместо значения LC1 Type (Тип бумаги нижней кассеты 1), значение LC3 Type (Тип бумаги нижней кассеты 3) в соответствии с типом загруженной бумаги.

[К началу]

## Выходной лоток

Выходной лоток находится в верхней части принтера. Ваши отпечатки накапливаются напечатанной стороной вниз. В этом лотке может находиться до 250 листов. Выдвиньте фиксатор, чтобы предотвратить падение отпечатков с принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая