Использование драйвера принтера / Для Macintosh

# Изменение настроек драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Настройка качества печати с помощью параметра Automatic (Автоматический)

Вы можете изменять качество печати, выбирая между скоростной и качественной печатью. Доступны два уровня качества печати, 300 dpi и 600 dpi. Разрешение 600 dpi обеспечивает максимально высокое качество и точность печати, но требует большего количества памяти и снижает скорость печати.

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) в диалоговом окне Basic Settings (Главное), драйвер принтера сам выставит все дополнительные установки в соответствии с заданной вами настройкой цвета печати. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам необходимо выполнить. Вы можете изменять другие установки, например размер бумаги или ориентацию страницы в большинстве приложений.

| Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Automatic (Автоматический) в разделе Print Quality (Качество печати). Затем с помощью переключателя установите необходимое разрешение Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

|  | Примечание:

С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о функции RITech.

Если качество печать неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

#### Для пользователей Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Automatic (Автоматический), затем выберите необходимое разрешение из списка Resolution (Разрешение).

### Использование списка предопределенных установок

Предопределенные установки позволяют вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе документа, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Advanced (Расширенный). Список предопределенных установок находится справа от переключателя Automatic (Автоматический).

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

#### Для пользователей Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Custom (Пользовательский). Выберите необходимую предопределенную установку из списка Advanced (Расширенный).

Когда вы выбираете какую-либо предопределенную установку, другие настройки, например Printing Mode (Режим печати), Resolution (Разрешение), Screen (Экран) и Color Management (Управление цветом) выставляются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от диалогового окна Basic Settings (Главное).

Драйвер принтера содержит следующие предопределенные установки:

##### Automatic (Standard) (Автоматический (Стандарт))

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Text/Graph (Текст/Графика)

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Graphic/CAD (Графика/САПР)

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Photo (Фото)

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных из цифрового источника, такого как видеокамера, цифровая фотокамера или сканер. Режим EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость изображения, чтобы получить более качественные отпечатки с сочными цветами. Эта установка не оказывает влияния на оригинал изображения.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

##### ColorSync

Эта установка автоматически регулирует цвета на отпечатках, для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### Automatic (High Quality) (Автоматический (Высокое качество))

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Advanced Text/Graph (Качественный Текст/Графика)

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Advanced Graphic/CAD (Качественная Графика/САПР)

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Advanced Photo (Качественное Фото)

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных из цифрового источника.

### Настройка пользовательских параметров печати

Некоторым пользователям может никогда не понадобится ручная настройка пользовательских параметров печати. Тем не менее, ваш принтер позволяет настроить параметры печати вручную для более точного контроля качества отпечатка, более детальной настройки цвета или для экспериментов.

Выполните следующие действия для настройки пользовательских параметров печати.

| Откройте диалоговое окно Basic Settings (Главное).

| Включите опцию Advanced (Расширенный), затем нажмите кнопку More Settings (Дополнительно). Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите значение Color (Цвет) или Black (Ч/Б) для параметра Color (Цвет).

| Установите необходимое разрешение Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

|  | Примечание:

Для получения детальной информации о каждой настройке, нажмите на кнопку .

| Нажмите кнопку OK для сохранения установок и возвращения в диалоговое окно Basic Settings (Главное).

#### Для пользователей Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите необходимое значение из списка Color/ Graphics settings (Настройка цвета/графики).

| Выполните необходимые настройки.

|  | Примечание:

Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

#### Сохранение пользовательской настройки

Для сохранения пользовательской настройки включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Установка пользователя).

Введите имя установки в поле Name (Имя), и нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваша установка появится в списке справа от переключателя Automatic (Автоматический) в диалоговом окне Basic Settings (Главное).

| Примечание:

Нельзя использовать названия предопределенных установок для имен ваших пользовательских установок.

Для удаления пользовательской установки, включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) в диалоговом окне Basic Settings (Главное), в диалоговом окне Custom Settings (Установка пользователя) выберите установку и нажмите кнопку Delete (Удалить).

Вы не можете удалять предопределенные установки.

Если вы измените какую-либо установку в диалоговом окне Advanced Settings (Расширенные настройки), когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Advanced Settings (Расширенные настройки) в диалоговом окне Basic Settings (Главное), выбранная в списке установка изменится на User Settings (Установки пользователя). Это изменение не повлияет на пользовательскую установку, выбранную перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

#### Для пользователей Mac OS X

Для сохранения пользовательской настройки выполните следующие действия.

Для пользователей Mac OS 10.1.x, сохраните пользовательскую настройку в разделе Save Custom Setting (Сохранение пользовательской настройки). Ваша настройка будет сохранена в списке Preset (Предустановка), как Custom (Пользовательская). Вы можете сохранить только одну пользовательскую настройку.

Для пользователей Mac OS 10.2.x, сохраните пользовательскую настройку в разделе Save Custom Setting (Сохранение пользовательской настройки). Введите имя пользовательской настройки в соответствующее текстовое поле. Ваша настройка будет сохранена в списке Preset (Предустановка) под этим именем.

| Примечание:

Функция Custom Setting (Пользовательская настройка) является стандартной функцией Mac OS X.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

Функция Fit to Page (В размер листа) в диалоговом окне Layout (Макет) позволяет вам увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати согласно заданному размеру бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги).

Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Paper Setting (Параметры бумаги), недоступна.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Fit to Page (В размер листа). Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

[К началу]

## Настройка макета страницы

В этом режиме вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Настройка макета листа). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы.

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и вернуться в диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Print the Frame (Печать рамки) в диалоговом окне Layout (Макет), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

#### Для пользователей Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите Layout (Макет) из открывающегося списка.

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги из открывающегося списка.

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

|  | Примечание:

Функция Layout (Макет) является стандартной функцией Mac OS X.

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Layout (Макет), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла (PICT). Диалоговое окно Layout (Макет) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака) и выберите водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) .

| Выберите место расположения на странице водяного знака, используя окно предпросмотра. Также, если вы хотите изменить размер водяного знака, вы можете сделать это, просто перетащив его с помощью мыши.

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Если вы используете свой текст водяного знака, вы можете повернуть его, вводя градус поворота в поле Angle (Угол). Или установить флажок Rotate by mouse (Повернуть мышью) и повернуть текст водяного знака указателем мыши в окне предпросмотра.

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия.

#### Создание текста водяного знака

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака) и нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Нажмите кнопку Add Text (Добавить текст) в диалоговом окне Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Введите текст водяного знака в поле Text (Текст), установите значение для параметров Font (Шрифт) и Style (Стиль) и нажмите кнопку OK в диалоговом окне Text Watermark (Текст водяного знака).

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для редактирования сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Edit Text (Редактирование текста). После редактирования нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Для удаления сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Delete (Удалить). После удаления нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохраненный пользовательский водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Layout (Макет). Затем нажмите кнопку OK.

#### Создание графического водяного знака

Перед созданием пользовательского водяного знака вам необходимо подготовить растровый файл (PICT).

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Watermark Settings (Настройка водяного знака) и нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно Custom Watermark (Водяной знак пользователя)

| Нажмите кнопку Add PICT (Добавить изображение) в диалоговом окне Custom Watermark (Водяной знак пользователя).

| Выберите PICT-файл и нажмите кнопку Open (Открыть).

| Введите имя файла в поле Name (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

|  | Примечание:

Для удаления сохраненного текстового водяного знака, выберите его в окне List (Лист) и нажмите кнопку Delete (Удалить). После удаления нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохраненный пользовательский водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Layout (Макет). Затем нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться, в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR® EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR®.

| Нажмите кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Basic Settings (Главное). Откроется диалоговое окно Layout (Макет).

| Установите флажок Duplex (Устройство двусторонней печати).

| Выберите значение Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить сделанные изменения и вернуться в диалоговое окно Layout (Макет).

#### Для пользователей Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите значение Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) из открывающегося списка.

| Установите флажок Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Выберите значение Left (Слева), Top (Сверху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| Нажмите кнопку Print (Печать) для начала печати.

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) в диалоговом окне Basic Settings (Главное).

Для пользователей Mac OS X, откройте диалоговое окно Extended Settings (Расширенная настройка).

a. | Uses the settings specified on the printer (Использовать установки принтера): |  | Установите этот флажок, чтобы использовать функции Offset (Смещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные на панели управления принтера.
b. | Offset (Смещение): |  | Выполняет точную регулировку позиции печати на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1 мм.
c. | Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): |  | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет печатать на загруженной бумаге, независимо от размера.
d. | Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): |  | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет пропускает пустые страницы.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.
e. | Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим): |  | Установите этот флажок, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.
f. | Adjust line thickness (Регулировка толщины линий): |  | Производится регулировка толщины печатаемых линий.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.
g. | Default (По умолчанию): |  | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера к исходным установкам.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.
h. | Select (Выбрать): |  | Позволяет выбрать папку, в которой будет находится файл буферизации.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.
i. | Cancel (Отмена): |  | Нажмите эту кнопку для выхода из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения сделанных установок.
j. | OK: |  | Нажмите эту кнопку для сохранения сделанных установок и выхода из диалогового окна или драйвера принтера. Эти установки будут действительны до тех пор, пока вы не измените их и не нажмете кнопку OK еще раз.
| Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X.

[К началу]

Предыдущая | Следующая