Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Накопитель на жестком диске

> Установка накопителя на жестком диске
> Удаление накопителя на жестком диске

Дополнительный накопитель на жестком диске (C12C824061) позволяет вам увеличить объем внутреннего буфера принтера при использовании интерфейса Ethernet, и дает вам дополнительную память для графики, форм, быстрой многостраничной печати, многостраничной сортировки.

## Установка накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия для установки накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Подсоедините кабель накопителя на жестком диске к монтажной плате.

| Установите накопитель на жестком диске и закрепите его тремя винтами.

|  | Примечание:

Будьте осторожны, не повредите кабель во время закручивания винтов.

|  | Предостережение:

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что накопитель на жестком диске установлен правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если накопитель отсутствует в списке установленных дополнительных устройств тестовой страницы, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что коннектор кабеля накопителя на жестком диске надежно вставлен в разъем монтажной платы.

| Примечание:

При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на закладке Optional Settings (Установленные опции), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Выберите пункт Optional HDD (Дополнительный HDD) в диалоговом окне Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Удаление накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия для удаления накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

Перед удалением накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Удалите три винта, крепящие накопитель на жестком диске и вытащите кабель из разъема монтажной платы.

|  | Примечание:

Сохраните три винта, с помощью которых производится крепление накопителя.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая