Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Фотокондуктор

Подготовьте новый фотокондуктор для замены, когда вы увидите соответствующее сообщение.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности во время замены фотокондуктора:

- Фотокондуктор весит 4.5 кг (9.9 lb). Будьте осторожны при его транспортировке.

- При замене фотокондуктора, не держите его на свету дольше, чем это необходимо.

- Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы могут оставить на его рабочей поверхности жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, не храните фотокондуктор под воздействием прямых солнечных лучей, в запыленном помещении, если воздух насыщен соляными парами или вызывающим коррозию газом (например, аммоний). Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха.

- Не наклоняйте фотокондуктор.

| Предупреждение:

Не бросайте отработавший фотокондуктор в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Храните фотокондуктор в местах, не доступных для детей.

### Замена фотокондуктора

Выполните следующие действия для замены фотокондуктора.

| Выключите принтер.

| Нажмите на защелку крышки A и откройте крышку.

| Откройте крышку D.

| Удерживая фотокондуктор за рукоятку, медленно вытащите его из принтера.

| Возьмите упаковку нового фотокондуктора и оторвите ее верхнюю часть по пунктирной линии возле рукоятки. Затем, возьмите фотокондуктор за рукоятку и откройте упаковку.

|  | Примечание:

Всегда держите фотокондуктор в положении показанном на рисунке.

| Удалите защитные материалы и листы, пока удерживаете фотокондуктор в положении показанном на рисунке.

|  | Предостережение:

Будьте осторожны, не поцарапайте поверхность барабана.

Избегайте прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы могут оставить на его рабочей поверхности жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

| Удалите защитные ленты.

| Удерживая фотокондуктор за рукоятку, вставьте фотокондуктор в принтер.

| Закройте крышки D и A.

[К началу]

Предыдущая | Следующая