Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Модули памяти

> Удаление модулей памяти

Вы можете увеличить объем памяти до 1024 MB, установив дополнительные модули DIMMs (Dual In-line Memory Modules). Увеличивать объем памяти рекомендуется если вы печатаете документы насыщенные графикой.

Тип памяти: | 168-штырьковый, 64-разрядный, 3.3 В, с поддержкой SPD* Совместимый со стандартом PC 100 или PC 133

* SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата.

Этот принтер имеет два слота для модулей памяти, однако в один слот уже установлен модуль 64 MB DIMM. Для увеличения объема памяти более чем 578 MB, вы должны сначала удалить оригинальный модуль 64 MB DIMM и затем установить два дополнительных модуля DIMM.

| Примечание:

Максимальный объем памяти принтера равен 1024 MB.

Выполните следующие действия для установки дополнительного модуля памяти.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Предостережение:

Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (ВЫКЛ.)

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слоты для модулей памяти. Они расположены как показано ниже.

> 1. Слот модуля памяти S0
> 2. Слот модуля памяти S1

| Вставьте модуль в любой из слотов. Защелки слота зафиксируют модуль. Вставляйте модуль осторожно, не применяя больших усилий.

|  | Предостережение:

Не вдавливайте модуль в слот с большим усилием.

Обязательно перед установкой модуля правильно сориентируйте его.

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

Убедитесь, что в слоте S0 все это время находится модуль памяти (более 64 Mb).

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что модули памяти установлены правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если общий объем памяти, указанный на тестовой странице, не включает объем дополнительного модуля памяти, переустановите модуль памяти. Убедитесь, что модуль надежно установлен в слот монтажной платы.

| Примечание:

При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем выберите объем установленной памяти в списке Installed Memory (Установленная память) в диалоговом окне Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

## Удаление модулей памяти

Выполните следующие действия для удаления дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (ВЫКЛ.)

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слоты для модулей памяти. Они расположены как показано ниже.

> 1. Слот модуля памяти S0
> 2. Слот модуля памяти S1

| Вытащите модуль памяти из слота.

|  | Предостережение:

Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

Убедитесь, что в слоте S0 все это время находится модуль памяти (более 64 Mb).

| Храните модули памяти в антистатичной упаковке.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая