Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов
> Модули памяти
> Накопитель на жестком диске
> Тонер-картриджи
> Фотокондуктор
> Блок переноса изображения
> Блок термозакрепления 120/220

## Блок для бумаги на 500 листов/1000 листов

Артикульный номер: | C12C802061* (на 500 листов) C12C802071* (на 1,000 листов)
Размер бумаги: | A4, A5, B5, Letter, Legal (LGL), Government Legal (GLG) и Executive
Плотность бумаги: | от 60 до 105 г/м2 (от 16 до 28 lb)
Подача бумаги: | Две кассеты для бумаги Система автоматической подачи Вместимость до 500 листов (для каждой кассеты)
Типы бумаги: | Простая бумага, EPSON Color Laser Paper
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Модель: | KAA-4 (C12C802061) KAA-2 (C12C802071)
Габариты и вес: Блок для бумаги на 500 листов
Высота: Ширина: Длина: Вес: | 172 мм (6.8 дюйма) 439 мм (17.3 дюйма) 563 мм (22.2 дюйма) 14.5 кг (32.0 lb), включая все кассеты
Блок для бумаги на 1000 листов
Высота: Ширина: Длина: Вес: | 336 мм (13.2 дюйма) 439 мм (17.2 дюйма) 563 мм (22.2 дюйма) 19.0 кг (41.9 lb), включая все кассеты
| * Данный продукт соответствует требованиям CE, описанным в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## Модули памяти

Тип DRAM: | Synchronous Dynamic RAM Dual In-line memory module (Модуль синхронной динамической памяти, с двухсторонним линейным расположением контактов) (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB или 512 MB
CAS-задержка | CL = 2
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, 3.3 В, с поддержкой SPD* Совместимый со стандартом PC 100
Размеры: | 134 x 36 мм с толщиной до 10 мм Высота менее 40 мм

| * SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата.

[К началу]

## Накопитель на жестком диске

Артикульный номер: | C12C824061*
Емкость: | 20 GB
| * Данный продукт соответствует требованиям CE, описанным в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## Тонер-картриджи

Артикульный номер: | Yellow (Желтый): | S050148*
Magenta (Пурпурный): | S050147*
Cyan (Голубой): | S050146*
Black (Черный): | S050149*
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при непрерывной печати на листе формата A4, при 5% заполнении страницы) | Black (Черный): | До 10,000 изображений
Yellow (Желтый), Magenta (Пурпурный), Cyan (Голубой): | До 8,000 изображений
| * Данный продукт соответствует требованиям CE, описанным в директиве EC 89/336/EEC.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного комплекта тонер-картриджей, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Фотокондуктор

Артикульный номер: | S051093*
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter) | 30,000 страниц при 5% заполнении и непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс фотокондуктора может уменьшаться.
| * Данный продукт соответствует требованиям CE, описанным в директиве EC 89/336/EEC.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного фотокондуктора, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок переноса изображения

Артикульный номер: | S053006
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter) | 25,000 страниц при 5% заполнении и непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс блока переноса изображения может уменьшаться.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного блока переноса изображения, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок термозакрепления 120/220

Артикульный номер: | S053011/S053012* Артикульный номер может изменяться в зависимости от региона.
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter, и односторонней печати) | 100,000 страниц при 5% заполнении и непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах или этикетках, ресурс блока термозакрепления может уменьшаться.
| * Данный продукт соответствует требованиям CE, описанным в директиве EC 89/336/EEC.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного блока термозакрепления, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая