Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Тонер-картридж

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены.

- Рекомендуется устанавливать только оригинальные тонер-картриджи. Использование неоригинальных тонер-картриджей может привести к снижению качества печати. EPSON не несет ответственности, в случае выхода принтера из строя и возникновения других проблем, при использовании расходных материалов, не рекомендованных компанией EPSON.

- При замене тонер-картриджей и блоков формирования изображения всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Не устанавливайте в принтер тонер-картриджи, бывшие в употреблении.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза от попадания тонера. Если тонер попал на кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом.

Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработанные тонер-картриджи в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос.

### Замена тонер-картриджа

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа.

| Проверьте, картридж какого цвета нуждается в замене с помощью жидкокристаллического дисплея панели управления принтера или утилиты EPSON Status Monitor 3.

| Снимите верхнюю крышку.

| Поверните рукоятку картриджа в открытое положение.

|  | Примечание:

Поворачивайте рукоятку двумя руками.

| Вытащите тонер-картридж из посадочного слота.

|  | Примечание:

Из нижней части картриджа может просыпаться некоторое количество тонера. Будьте осторожны, не допускайте попадания тонера на кожу или одежду.

Положите использованный картридж на ровную поверхность, расположив его отверстием для подачи тонера вверх, во избежания просыпания тонера.

Уберите использованный тонер-картридж в его упаковку.

| Извлеките новый картридж из упаковки и встряхните тонер-картридж, как показано ниже, для равномерного распределения тонера.

|  | Примечание:

Не удаляйте защитную ленту.

| Удерживая тонер-картридж, как показано ниже, установите его в посадочный слот.

| Поверните рукоятку картриджа в закрытое положение.

|  | Примечание:

Поворачивайте рукоятку двумя руками, до тех пор пока не раздастся щелчок.

|  | Предостережение:

Убедитесь, что повернули рукоятку картриджа в закрытое положение. Иначе, могут возникнуть проблемы с утечкой тонера.

| Удалите защитную ленту из тонер-картриджа.

| Установите верхнюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая